# SHARP OSA-INSTELLINGEN

De volgende instellingen houden verband met Sharp OSA.
U kunt de Sharp OSA-instellingen gebruiken als het apparaat een externe account-module of een applicatiecommunicatiemodule heeft.

### Instellingen extern account

###### Extern accountbeheer

Als deze instelling is ingeschakeld, schakelt het apparaat naar de externe optelmodus en kan de optelfunctie worden gebruikt via een externe accountapplicatie.

###### Authenticatie door externe server inschakelen

Als deze instelling is ingeschakeld, schakelt het apparaat naar de externe authenticatiemodus. De toegang tot het apparaat wordt beheerd door de externe applicatie.
Wanneer instellingen worden gewijzigd, worden deze pas van kracht nadat het apparaat opnieuw is gestart. Zie 'DE VOEDING IN- OF UITSCHAKELEN EN HET APPARAAT OPNIEUW OPSTARTEN' in 'VOORDAT U HET APPARAAT GEBRUIKT' voor informatie over het opnieuw opstarten van het apparaat.

### Instellingen USB-driver

Stel bij het installeren van de externe account-module of applicatiecommunicatiemodule de driver van het USB-apparaat in dat moet worden aangesloten.

###### Extern toetsenbord

Geef aan of de interne of externe driver voor het externe toetsenbord moet worden gebruikt.

###### Card-lezer/schrijver

Geef aan of de interne of externe driver voor de IC-kaartlezer/-schrijver moet worden gebruikt.

###### USB-geheugen

Geef aan of de interne of externe driver voor de USB-stick moet worden gebruikt.

###### Encryptieniveau

Selecteer het niveau van versleuteling voor communicatie met de externe driver.
Kies uit Geen, AES-128 en AES-256.

- Wanneer de externe driver is geselecteerd, wordt het aangesloten USB-apparaat beschouwd als niet-aangesloten en kan het niet worden gebruikt.
- Wanneer instellingen worden gewijzigd, worden deze pas van kracht nadat het apparaat opnieuw is gestart.
  Zie 'DE VOEDING IN- OF UITSCHAKELEN EN HET APPARAAT OPNIEUW OPSTARTEN' voor informatie over het opnieuw opstarten van het apparaat.
- Zie 'CONTROLE USB-APPARAAT' om de aansluiting van een USB-apparaat dat is verbonden met het apparaat te testen.

### Voorkeur taakprioriteit

Stel de afspeelsnelheid in voor de animatie in Sharp OSA-applicaties.
De volgende instellingen kunnen worden geconfigureerd.

- Afdrukken met prioriteit
- Halftoon
- Animatie met prioriteit afspelen

Als [Lcd-animatie afspelen]] of [In balans] is geselecteerd, kan de opdrachtverwerkingssnelheid van het apparaat trager worden.
Selecteer [Afdrukken met prioriteit] om de verwerkingssnelheid van afdrukopdrachten te verhogen.
Terug naar begin