# PAPIERLADE-INSTELLINGEN

## Lade-instellingen/papierinstellingen

Met deze instellingen worden de functie voor automatische ladeselectie en het papiertype en formaat voor elke papierlade opgegeven.
Wanneer deze instelling ingeschakeld is en de gebruikte lade wordt automatisch gewijzigd, dan is het mogelijk dat de instellingen voor de XY-afdrukpositie voorzijde/achterzijde wijzigen als gevolg van de wijziging van de lade.

### Automatische Lade Selectie

Als het papier in een lade opraakt tijdens het afdrukken, bepaalt dit of een andere lade met hetzelfde papierformaat en hetzelfde papiertype automatisch wordt geselecteerd en het afdrukken doorgaat.

### Instellingen van elke lade

Deze instellingen bepalen het papiertype, het papierformaat en functies die voor elke papierlade zijn toegestaan.
Als op een naam wordt getikt, wordt het registratiescherm voor laden weergegeven.

###### Lijst met instellingsitems

Item | Beschrijving
--- | ---
Type | Selecteer een type papier dat in de lade moet worden geladen. De papiertypen die kunnen worden geselecteerd, verschillen per papierlade. Zie 'Lade-instellingen' voor meer informatie. Zie 'Papiertyperegistratie' om een gebruikerstype in te stellen.
Formaat | Selecteer het gewenste papierformaat in de lijst. De papierformaten die kunnen worden geselecteerd, verschillen per lade. De keuze aan formaten wordt mogelijk ook beperkt door het hierboven geselecteerde papiertype. Zie 'Lade-instellingen' voor meer informatie. Als het gewenste formaat niet in de lijst staat, selecteert u [Formaat invoeren] en voert u het formaat rechtstreeks in (voor lade 4 tot 8 en voor de doorvoerlade). Zie 'Lade-instellingen' voor meer informatie.
Bezig met invoeren van goedgekeurde opdracht | Selecteer de modi die kunnen worden gebruikt. Als u een bepaalde functie niet wilt laten gebruiken voor de geselecteerde lade, schakelt u deze uit. Als "Type" geen normaal, gerecycled of gekleurd papier of geen gebruikerstype is.
Instelling dubbele invoer-detectie | Selecteer of dubbele invoer moet worden gedetecteerd.
Papierinstellingen selecteren | De papiereigenschappen kunnen worden geselecteerd wanneer [Gebruikerstype] wordt geselecteerd als type voor de "Laderegistratie". Selecteer de eigenschappen die zijn ingesteld bij de papiereigenschappen volgens het gebruikte papier. Om een nieuwe papierinstelling toe te voegen, tikt u op [Toevoegen]. De procedure voor het toevoegen van Papierinstellingen vindt u bij "Registratie van papierinstellingen".

- Als het hier opgegeven papierformaat afwijkt van het papierformaat in de lade, kunnen problemen of een papierstoring optreden tijdens het afdrukken.
  Zie 'VOORDAT U HET APPARAAT GEBRUIKT' om het papierformaat in een lade te wijzigen.
- Papiereigenschappen zoals 'Vaste zijde van papier' worden automatisch ingesteld als het papiertype wordt geselecteerd. De papierlade-eigenschappen kunnen in dit scherm niet worden gewijzigd.
- Als u in 'Instellingsmodus beheerder' [Systeeminstellingen] → [Apparaatbeheer] → [Lade-instelling uitschakelen] hebt geselecteerd, kunt u de lade-instellingen niet configureren (behalve voor de doorvoerlade).
- Het is mogelijk dat sommige papiereigenschappen niet kunnen worden geselecteerd, afhankelijk van de instellingen voor de papierlade.

###### Lade-instellingen

Papierlade | Papiertype | Formaat
--- | --- | ---
Lade 1 | Normaal, voorbedrukt, gerecycled, briefpapier, voorgeperforeerd, gekleurd, gebruikerstype | A4, B5, Letter (8-1/2" × 11")
Lade 2 | A4, Letter (8-1/2" × 11")
Lade 3 | Normaal, voorbedrukt, gerecycled, briefpapier, voorgeperforeerd, gekleurd, zwaar papier 1*1, zwaar papier 2*1, gebruikerstype | Auto-AB (A3W(12" × 18"), A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13")), Auto-Inch (12" × 18"(A3W), 11" × 17", 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 7-1/4" × 10-1/2"R), 216 mm × 340 mm (8-1/2" × 13-2/5"), 216 mm × 343 mm (8-1/2" × 13-1/2"), A4W (9 × 12"), 8K, 16K, 16KR
Lade 4 | Normaal, voorbedrukt, gerecycled, briefpapier, voorgeperforeerd, gekleurd, zwaar papier 1*1, zwaar papier 2*1, reliëf, gebruikerstype | Auto-AB (A3W (12" × 18"), A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13")), Auto-Inch (12" × 18"(A3W), 11" × 17", 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 7-1/4" × 10-1/2"R, 5-1/2" × 8-1/2R), Formaat invoeren-AB, Formaat invoeren-Inch, 216 mm × 340 mm (8-1/2" × 13-2/5"), 216 mm × 343 mm (8-1/2" × 13-1/2"), A4W (9" × 12"), 8K, 16K, 16KR
Etiketten | Auto-AB (A4, A4R, B5, B5R), Auto-Inch (Letter (8-1/2" × 11"), Letter R (8-1/2" × 11"R), Formaat invoeren-AB, Formaat invoeren-Inch
Transparanten | Auto-AB (A4, A4R), Auto-Inch (Letter (8-1/2" × 11"), Letter R (8-1/2" × 11"R), Formaat invoeren-AB, Formaat invoeren-Inch
Tabpapier | Auto-AB (A4), Auto-Inch (Letter (8-1/2" × 11"))
Lade 5 (als de MX-LC12 is geïnstalleerd) | Normaal, voorbedrukt, gerecycled, briefpapier, voorgeperforeerd, gekleurd, zwaar papier 1*1, zwaar papier 2*1 | A4, B5, Letter (8-1/2" × 11")
Lade 5 (als de MX-LCX3N is geïnstalleerd) | A3, B4, A4, A4R, B5, A3W (12" × 18"), 13" × 19", Ledger (11" × 17"), Legal (8-1/2" × 14"), 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13"), Letter (8-1/2" × 11"), Letter R (8-1/2" × 11"R)
Lade 5 (als de MX-LC13 is geïnstalleerd) | Normaal, voorbedrukt, gerecycled, briefpapier, voorgeperforeerd, gekleurd, zwaar papier 1*1, zwaar papier 2*1, zwaar papier 3*1, zwaar papier 4*1, dun papier, glanzend papier, labels, reliëf, gebruikerstype | Auto-AB (A3W(12" × 18"), A3, B4, A4W, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 216 mm × 330 mm (8-12" × 13")), Auto-Inch (13" × 19", A3W(12" × 18"), Ledger (11" × 17"), Legal (8-1/2" × 14"), Letter (8-1/2" × 11"), Letter R (8-1/2" × 11"R), Executive R (7-1/4" × 10-1/2"R)), Formaat invoeren-AB, Formaat invoeren-Inch, 216 mm × 343 mm (8-1/2" × 13-1/2"), SRA3 (320 mm × 450 mm), SRA4 (225 mm × 320 mm), 8K, 16K, 16KR
Transparanten | Gelijk aan Lade 4
Tabpapier | Gelijk aan Lade 4
Lade 6 (als de MX-LC13 is geïnstalleerd) | Normaal, voorbedrukt, gerecycled, briefpapier, voorgeperforeerd, gekleurd, zwaar papier 1*1, zwaar papier 2*1, zwaar papier 3*1, zwaar papier 4*1, dun papier, tabpapier, transparanten, glanzend papier, etiketten, reliëf, gebruikerstype | Gelijk aan Lade 5 (als de MX-LC13 is geïnstalleerd).
Lade 7 (als twee laden met grote capaciteit zijn geïnstalleerd) | Gelijk aan Lade 5 (als de MX-LC13 is geïnstalleerd). | Gelijk aan Lade 5 (als de MX-LC13 is geïnstalleerd).
Lade 8 (als twee laden met grote capaciteit zijn geïnstalleerd) | Gelijk aan Lade 6 (als de MX-LC13 is geïnstalleerd). | Gelijk aan Lade 5 (als de MX-LC13 is geïnstalleerd).
Doorvoerlade (op het apparaat) | Normaal, voorbedrukt, gerecycled, briefpapier, voorgeperforeerd, gekleurd, zwaar papier 1*1, zwaar papier 2*1, zwaar papier 3*1, zwaar papier 4*1, glanzend papier, reliëf, gebruikerstype | Auto-AB (A3W(12" × 18"), A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, SRA3 (320 mm × 450 mm), SRA4 (225 mm × 320 mm), 13" × 19", 11" × 17”, 8-1/2" × 11", 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13" ) *2, 216 mm × 340 mm*2, 216 mm × 343 mm*2, Auto-Inch (13" × 19", 12" × 18"(A3W), Ledger (11" × 17"), Legal (8-1/2" × 14"), Letter (8-1/2" × 11"), Letter R (8-1/2" × 11"R), Invoice R (5-1/2" × 8-1/2R), Executive R (7-1/4" × 10-1/2"R), A3, SRA3 (320 mm × 450 mm), SRA4 (225 mm × 320 mm), B4, A4, B5, 8-1/2" × 13-1/2"*2, 8-1/2" × 13-2/5"*2), Formaat invoeren-AB, Formaat invoeren-Inch, A4W (9" × 12"), 8K, 16K, 16KR
Envelop | COM-10, Monarch, DL, C5
Transparanten | Gelijk aan Lade 4
Tabpapier | Gelijk aan Lade 4
Etiketten | Gelijk aan Lade 4
Doorvoerlade (als de MX-LC13 is geïnstalleerd) | Normaal, voorbedrukt, gerecycled, briefpapier, voorgeperforeerd, gekleurd, zwaar papier 1*1, zwaar papier 2*1, dun papier, transparanten, gebruikerstype | Auto-AB (A3W(12" × 18"), A3, B4, A4W, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13" )*2, 216 mm × 340 mm*2, 216 mm × 343 mm*2), Auto-Inch (12" × 18"(A3W), Ledger (11" × 17"), Legal (8-1/2" × 14"), Letter (8-1/2" × 11"), Letter R (8-1/2" × 11"R), Invoice R (5-1/2" × 8-1/2R), Executive R(7-1/4" × 10-1/2"R), 8-1/2" × 13-1/2"*2, 8-1/2" × 13-2/5"*2), Formaat invoeren-AB, Formaat invoeren-Inch, 13" × 19", SRA3 (320 mm × 450 mm), SRA4 (225 mm × 320 mm), 8K, 16K, 16KR
Transparanten | Gelijk aan Lade 4
Tabpapier | Gelijk aan Lade 4
Invoegeenheid (bovenste) | Normaal, voorbedrukt, gerecycled, briefpapier, voorgeperforeerd, gekleurd, zwaar papier 1*1, zwaar papier 2*1, gebruikerstype | Auto-AB (A3W(12" × 18"), A3, B4, A4W(9" × 12"), A4, A4R, B5, B5R, A5R, 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13"), 216 mm × 330 mm*2, 216 mm × 340 mm*2, 216 mm × 343 mm*2, Ledger (11" × 17"), Letter (8-1/2" × 11")) Auto-Inch (12" × 18"(A3W), Ledger (11" × 17"), Legal (8-1/2" × 14"), Letter (8-1/2" × 11"), Letter R (8-1/2" × 11"R), Invoice R (5-1/2" × 8-1/2R), Executive R (7-1/4" × 10-1/2"R), A3, B4, A4, 9" × 12"(A4W), 8-1/2" × 13-1/2"*2, 8-1/2" × 13-2/5"*2) Formaat invoeren-AB, Formaat invoeren-Inch, 13" × 19", SRA3 (320 mm × 450 mm), SRA4 (225 mm × 320 mm), 8K, 16K, 16KR
Invoegeenheid (onderste)

*1 Zwaar papier 1: 106 g/m2 tot 176 g/m2 (28 lbs. tot 46 lbs.)
Zwaar papier 2: 177 g/m2 tot 220 g/m2 (47 lbs. tot 58 lbs.)
Zwaar papier 3: 221 g/m2 tot 256 g/m2 (59 lbs. tot 68 lbs.)
Zwaar papier 4: 257 g/m2 tot 300 g/m2 (69 lbs. tot 79 lbs.)
*2 Het automatisch gedetecteerde formaat wordt ingesteld in 'Selecteer verg. afmetingen voor autodet.' in het instellingenscherm van de doorvoerlade (zie hieronder).

### Selecteer verg. afmetingen voor autodet.

'Selecteer verg. afmetingen voor autodet.' wordt gebruikt om het automatisch gedetecteerde papierformaat te selecteren uit vergelijkbare formaten tijdens de automatische detectie van het papierformaat.
Als een papierformaat optioneel wordt geselecteerd, wordt elk papierformaat gedetecteerd als het geselecteerde formaat.

Lade | Auto-AB | Auto-Inch
--- | --- | ---
Lade 5/Lade 6 (als de laden met grote capaciteit zijn geïnstalleerd) | 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13"), 216 mm × 340 mm (8-1/2" × 13-2/5"), 216 mm × 343 mm (8-1/2" × 13-1/2") | 8-1/2" × 13-1/2" (216 mm × 343 mm), 8-1/2" × 13-2/5" (216 mm × 340 mm), 8-1/2" × 14"
Lade 7/Lade 8 (als twee laden met grote capaciteit zijn geïnstalleerd)
Doorvoerlade (op het apparaat) | 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13"), 216 mm × 340 mm (8-1/2" × 13-2/5"), 216 mm × 343 mm (8-1/2" × 13-1/2") | 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 13-2/5" (216 mm × 340 mm), 8-1/2" × 13-1/2" (216 mm × 343 mm)
Doorvoerlade (als de laden met grote capaciteit zijn geïnstalleerd) | 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13"), 216 mm × 340 mm (8-1/2" × 13-2/5"), 216 mm × 343 mm (8-1/2" × 13-1/2"), A4R | 8-1/2" × 13-1/2" (216 mm × 343 mm), 8-1/2" × 13-2/5" (216 mm × 340 mm), 8-1/2" × 11"R, 8-1/2" × 14"
Invoegeenheid (bovenste) | 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13"), 216 mm × 340 mm (8-1/2" × 13-2/5"), 216 mm × 343 mm (8-1/2" × 13-1/2"), A4R | 8-1/2" × 13-1/2" (216 mm × 343 mm), 8-1/2" × 13-2/5" (216 mm × 340 mm), 8-1/2" × 11"R, 8-1/2" × 14"
Invoegeenheid (onderste)

## Registratie aangepaste grootte (Omloop)

Als u vaak een niet-standaard papierformaat in de doorvoerlade gebruikt, kunt u dit papierformaat vooraf registreren.
Wanneer u het papierformaat registreert, hoeft u het formaat niet telkens in te stellen wanneer u het gebruikt.
Er kunnen tot drie papierformaten worden geregistreerd.
Tik op de toets ([Aangepast 1] t/m [Aangepast 7]) waarin u een papierformaat wilt registreren of wijzigen. Het registratiescherm wordt weergegeven.
Selecteer of u het formaat in mm ('Formaat invoeren-AB') of inch ('Formaat invoeren-Inch') wilt invoeren en stel de X- en Y-afmetingen van het papier in.

###### Lijst met instellingsitems

Inch-selectie | Locatie van papierlade | Instellingsbereik
--- | --- | ---
Formaat invoeren-AB | Geïnstalleerd in het apparaat | Richting X-as: 140 mm tot 1200 mm Richting Y-as: 90 mm tot 330 mm
Papierlade met grote capaciteit | Richting X-as: 140 mm tot 1200 mm Richting Y-as: 100 mm tot 330 mm
Formaat invoeren-Inch | Geïnstalleerd in het apparaat | Richting X-as: 5-1/2" tot 47-1/4" Richting Y-as: 3-5/8" tot 13
Papierlade met grote capaciteit | Richting X-as: 5-1/2" tot 47-1/4" Richting Y-as: 4" tot 13

## Registratie van papierinstellingen

Wanneer op [Toevoegen] wordt getikt in de selectie van de Papierinstellingen in de papierlade-instellingen, verschijnt het registratiescherm van de Papierinstellingen. Door bij Papiereigenschappen geavanceerde instellingen te selecteren voor het te gebruiken papier, kunt u afdrukken met de meest geschikte voorwaarden voor het gedrukte materiaal.

Item | Beschrijving
--- | ---
Naam | Voer een naam in voor de papierinstellingen (maximaal 50 voor tekens van halve of hele breedte).
Zoeknummer | Stel een zoeknummer in.
Tabblad [Standaardinstellingen]
Instelling voor papiergewicht | Stel het te gebruiken papiergewicht in.
| Eenheid | Stel de eenheden in die worden gebruikt voor het papiergewicht.
Papiertype | Stel het papiertype volgens glans in.
Papiergegevens | Stel dit in wanneer gekleurd papier, tabpapier of geperforeerd papier worden gebruikt.
Papierinstellingen | Stel de eigenschappen van het te gebruiken papier in. Voor de eigenschappen raadpleegt u de instellingen bij "Papiertyperegistratie".
Tabblad [Detail]
Instellingen voor fuseertemperatuur | Stel de juiste fuseertemperatuureenheid in voor het te gebruiken papier.
Instelling dubbele invoer-detectie | Geef aan of dubbele invoer moet worden gedetecteerd. Deze functie kan niet worden gebruikt wanneer papier wordt gebruikt dat zwaarder is dan 256 g/m2 (68 lbs.).
Primary Transfer Current Waarde Instelling | Stel de voltage in van de primaire transporteenheid die wordt gebruikt om toner naar de transportband over te brengen. Door de voltage van de primaire transporteenheid te regelen, kunnen transportproblemen zoals onvoldoende transport naar de transportband worden verbeterd. Selecteer de instellingen voor zowel zwart-wit als 4 kleuren (zwart, cyaan, magenta, geel).
Secundary Transfer Current Waarde Inst. | Stel de voltage in van de secundaire transporteenheid die wordt gebruikt om toner van de transportband naar het papier over te brengen. Door de voltage van de secundaire transporteenheid te regelen, kunnen transportproblemen zoals onvoldoende transport naar de transportband worden verbeterd. Wanneer ongecoat papier wordt geselecteerd bij [Papiertype] Stel dit in voor de voor- en achterzijde en zowel voor zwart-wit als voor kleur. Wanneer ander papier dan ongecoat papier wordt geselecteerd bij [Papiertype] Selecteer de instellingen voor zowel zwart-wit als kleur.
PTC Current Waarde Instelling | Stel de PTC-ontlaadstroom in. De PTC-ontlaadstroom kan worden geregeld om een overdraagbaarheid te bereiken die geschikt is voor het gebruikte papier. Wanneer Reliëf wordt geselecteerd bij [Papiertype] Stel dit in voor zowel zwart-wit als voor kleur. Wanneer ander papier dan Reliëf wordt geselecteerd bij [Papiertype] Stel dit in voor zwart-wit en voor kleur tegelijkertijd.
Instellingen XY-afdrukpositie voorzijde/achterzijde | Configureer de instellingen zo, dat het midden van de voorzijde en van de achterzijde overeenstemmen bij dubbelzijdig afdrukken. Zo wordt een afwijkende uitlijning van voor- en achterzijde gecorrigeerd.
Instellingen XY-verhouding voorzijde/achterzijde | Configureer de instellingen zo, dat de grootte van de afbeelding gelijk wordt gemaakt bij dubbelzijdig afdrukken. Hiermee wordt de grootte van de afbeelding op de voor- en achterzijde van het papier aangepast.

- Afhankelijk van de gebruikte lade is het mogelijk dat beperkingen gelden voor de mogelijke instellingen die kunnen worden geselecteerd, of dat een instelling niet mogelijk is.
- Welke parameters u kunt instellen varieert, afhankelijk van de geïnstalleerde randapparatuur.
- De Instellingen XY-verhouding voorzijde/achterzijde kunnen alleen worden geselecteerd indien de machine als printer wordt gebruikt.

## Instellingen XY-verhouding voorzijde/achterzijde/Instellingen XY-afdrukpositie voorzijde/achterzijde

### Instellingen XY-verhouding voorzijde/achterzijde

De instellingen voor de XY-verhouding voorzijde/achterzijde worden gebruikt om afdrukafwijkingen te elimineren door de verhouding voorzijde/achterzijde te wijzigen zodat het afdrukformaat van beide overeenkomt.
Tik op [Wijzigen] in de instellingen voor de XY-verhouding voorzijde/achterzijde om het scherm met geavanceerde instellingen voor de XY-verhouding voorzijde/achterzijde weer te geven.

1. #### Een testpatroon afdrukken

   Voordat u begint, drukt u een testpatroon af via [Testafdruk] in de Lade-instellingen/Papierinstellingen in het startscherm. Er worden drie pagina's met patronen voor instellingen afgedrukt via dubbelzijdig afdrukken. Selecteer uit de drie patronen het patroon dat geschikt is voor aanpassing.
   Raadpleeg "Meetpatronen voor de instellingen XY-verhouding voorzijde/achterzijde/Instellingen XY-afdrukpositie voorzijde/achterzijde" voor de meetpatronen.

2. #### Bereken de waarden op basis van het patroon en voer de waarden in.

   [AB-formaat]
   Meet de lengte van (a-1) in mm. Deel 10000 door de gemeten lengte van (a-1) en voer die waarde in bij [Y] voor de voorzijde.
   Meet de lengte van (b-1) in mm. Deel 10000 door de gemeten lengte van (b-1) en voer die waarde in bij [X] voor de voorzijde.
   [Inch-formaat]
   Meet de lengte van (a-2) in inch. Deel 500 door de gemeten lengte van (a-2) en voer die waarde in bij [Y] voor de voorzijde.
   Meet de lengte van (b-2) in inch. Deel 500 door de gemeten lengte van (b-2) en voer die waarde in bij [X] voor de voorzijde.
   Bereken de waarden voor de achterzijde op dezelfde manier als voor de voorzijde en voer ze in bij X en Y voor de achterzijde.
   Meten aan de hand van een andere meetlijn dan de bovenstaande
   Als u het bovenstaande niet gebruikt om de berekening uit te voeren, gebruik dan de volgende formule.
   Lengte opgegeven voor meetlijninterval ÷ werkelijke afstand tussen meetlijnen x 100 = X-, Y-waarde
   Raadpleeg de onderstaande tabel voor de "Lengte opgegeven door het meetlijninterval".

   Meetlijn(Meetmarkering) | Lengte opgegeven voor meetlijninterval
   --- | ---
   Hulplijn | 50 mm (1,969 inch)
   | 100 mm
   | 200 mm
   | 300 mm
   | 400 mm
   | 5 inch
   | 10 inch
   | 15 inch

3. #### Tik op [OK].

4. #### Keer terug naar stap 1 en controleer het resultaat van de aanpassing.

   Indien de grootte afwijkt als resultaat van de aanpassing, herhaalt u de aanpassing tot de afwijking verdwenen is.
   - Indien de afdrukpositie verschoven is als gevolg van deze instellingen, configureert u de Instellingen XY-afdrukpositie voorzijde/achterzijde.
   - De Instellingen XY-verhouding voorzijde/achterzijde kunnen alleen worden gebruikt indien de machine als printer wordt gebruikt.

   ### Instellingen XY-afdrukpositie voorzijde/achterzijde

   De instellingen voor de XY-afdrukpositie voorzijde/achterzijde worden gebruikt om het midden van de voorzijde en het midden van de achterzijde te laten overeenkomen, om een verkeerde uitlijning bij het afdrukken te vermijden.
   Tik op [Wijzigen] in de instellingen voor de XY-afdrukpositie voorzijde/achterzijde om het scherm met geavanceerde instellingen voor de XY-afdrukpositie voorzijde/achterzijde weer te geven.

   #### Selecteer de eenheden die worden gebruikt in de instellingen voor de XY-afdrukpositie voorzijde/achterzijde.

   Tik op [mm] of [Inch] om de eenheden te selecteren die worden gebruikt voor de instellingen.

   #### Een testpatroon afdrukken

   Voordat u begint, drukt u een testpatroon af via [Testafdruk] in de Lade-instellingen/Papierinstellingen in het startscherm. Er worden drie pagina's met patronen voor instellingen afgedrukt via dubbelzijdig afdrukken. Selecteer uit de drie patronen het patroon dat geschikt is voor aanpassing.
   Raadpleeg "Meetpatronen voor de instellingen XY-verhouding voorzijde/achterzijde/Instellingen XY-afdrukpositie voorzijde/achterzijde" voor meer informatie over de meetpatronen.

   #### Bereken de numerieke waarden op basis van de patronen en voer de waarden in.

   Meet de intervallen tussen (A), (B), (C) en (D) op de voorzijde
   Trek (B) af van (A), deel het resultaat door 2 en voer het in bij [X] voor de voorzijde. Trek (D) af van (C), deel het resultaat door 2 en voer het in bij [Y] voor de voorzijde.
   Bereken de waarden voor de achterzijde op dezelfde manier als voor de voorzijde en voer ze in bij X en Y voor de achterzijde.

   #### Tik op [OK].

   #### Keer terug naar stap 2 en controleer het resultaat van de aanpassing.

   Indien de grootte afwijkt als resultaat van de aanpassing, herhaalt u de aanpassing tot de afwijking verdwenen is.
   - De inhoud van de meetlijn van het meetpatroon varieert volgens het papierformaat. Meet vanaf de meetlijn die zich het dichtst tegen de rand van het papier bevindt.
   - Het bereik van de aanpassing in de Y-richting van (± 3 mm) kan wellicht niet worden gegarandeerd, afhankelijk van de instellingen van de machine of het papierformaat.
   - Wanneer de verticale of horizontale breedte 100 mm of minder is, meet u vanaf de hulplijn.
   - Als u deze instelling samen met de instellingen voor de XY-verhouding voorzijde/achterzijde moet gebruiken, geeft u eerst de instellingen voor de XY-verhouding voorzijde/achterzijde op.
   - Wijzigingen in de omgeving van de machine, zoals vochtigheid en temperatuur, kunnen een afwijking van ongeveer 1 mm in de XY-afdrukpositie voorzijde/achterzijde veroorzaken.

   ### Meetpatronen voor de instellingen XY-verhouding voorzijde/achterzijde/Instellingen XY-afdrukpositie voorzijde/achterzijde

   Om meetpatronen voor de instellingen voor de XY-verhouding voorzijde/achterzijde en instellingen voor de XY-afdrukpositie voorzijde/achterzijde op te geven, drukt u een patroon af voor meting.
   Inhoud van het meetpatroon

   Nr. | Item | Beschrijving
   --- | --- | ---
   1 | Meetlijn | Referentielijn voor meting Er werden meetlijnen voor AB-formaat en inch-formaat gecreëerd.
   2 | Dotlijn | Deze lijn is zichtbaar doorheen de voorzijde en de achterzijde, zodat u visueel kunt controleren of de uitlijning niet verkeerd is. Deze lijn wordt op de voor- en achterzijde op dezelfde positie afgedrukt. Indien bij visuele controle blijkt dat de lijnen niet overeenstemmen, is de afdrukpositie op voor- en achterzijde niet uitgelijnd.
   3 | Hulplijn | Hulplijn op 25 mm vanaf het midden van het papier. Wanneer het papier 100 mm groot of kleiner is, gebruikt u deze lijn voor de meting.
   4 | Meetmarkering | Markeringen geplaatst op de meetlijn. Ononderbroken zwarte markeringen duiden de AB-meting aan en omtrekmarkeringen duiden de inch-meting aan. Het aantal markeringen stijgt naarmate de afstand van het midden groter wordt.
   5 | Hulplijn (centraal) | Hulplijnen die het midden van het papier aanduiden. De kruising van de lijnen is het midden.
   6 | Notities (voorzijde/achterzijde) | Deze duiden de voorzijde en de achterzijde aan.
   7 | Notities (X/Y-as) | Wanneer de instellingen worden ingevoerd, duiden die de X-as en de Y-as van het papier aan.
   8 | Hulplijn (vergroting) | Hiermee wordt een positie aangeduid die ±1% is van de gemeten afstand.

   Dezelfde inhoud van het meetpatroon wordt op dezelfde grootte afgedrukt, ongeacht het papierformaat. De buitenste omtrek van het meetpatroon wordt bijgesneden volgens het papierformaat.
   Voorbeeld: Inhoud bijgesneden voor AB-formaat

   Voorbeeld: Inhoud bijgesneden voor inch-formaat

   Terug naar begin