# DUNNE ORIGINELEN SCANNEN(LANGZAME SCANMODUS)

## Overzicht

Gebruik deze functie wanneer u dunne originelen wilt scannen met behulp van de automatische documentinvoereenheid. Deze functie helpt voorkomen dat dunne originelen in het apparaat vastlopen.

Bij selectie van de langzame scanmodus is 2-zijdig scannen niet mogelijk.

## Bediening

1. #### Originelen plaatsen in de automatische documentinvoereenheid

   Stel de origineelgeleiders langzaam af.
   - AUTOMATISCHE DOCUMENTINVOEREENHEID

   Als de originelen met te veel kracht worden ingevoerd, kunnen ze kreuken en vastlopen.

2. #### Geef de bestemming op

   - EEN BESTEMMING OPGEVEN VANUIT HET ADRESBOEK
   - EEN BESTEMMING OPGEVEN VIA HET ZOEKNUMMER
   - HANDMATIG EEN BESTEMMING INVOEREN
   - EEN BESTEMMING OPGEVEN VANUIT HET GLOBAAL ADRESBOEK
   - EEN BESTEMMING OPGEVEN VANUIT HET VERZENDLOGBOEK

3. #### Tik op de toets [Overige] en vervolgens op de toets [Langzame scanmodus]

   Op het pictogram wordt een vinkje weergegeven.
   Wanneer u klaar bent met het invoeren van de instellingen, tikt u op de toets [Vorige].

   ###### De instelling voor de langzame scanmodus annuleren:

   Tik op de toets [Langzame scanmodus] om het vinkje te wissen.

4. #### Tik op de toets [Start] om het scannen van het origineel te starten

   Er klinkt een pieptoon om aan te geven dat het scannen en verzenden is voltooid.
   Tik op de toets [Voorbeeld] om vóór verzending van de gegevens een voorbeeld van de afbeelding weer te geven. Nadat u een origineel hebt gescand door op de toets [Voorbeeld] te tikken, tikt u op de toets [Extra scan] om het volgende origineel te scannen. Tik op de toets [Start] om de verzending van een afbeelding te starten.
   Zie 'HET UITVOERBEELD VOOR HET VERZENDEN CONTROLEREN' voor meer informatie. Instellingen voor deze functie kunnen echter niet in het voorbeeldscherm worden gewijzigd.

Terug naar begin