# LIJST MET NETWERKINSTELLINGEN

## Overzicht

Hieronder volgt een lijst van items in de instellingsmodus met de fabrieksinstellingen en beperkingen voor elk item.
Afhankelijk van de specificaties van het apparaat en de geïnstalleerde randapparatuur zijn sommige instellingen mogelijk niet beschikbaar.
G: Algemene gebruiker; B: Systeembeheerder/beheerder

Item | Fabrieksinstelling | G | A
--- | --- | --- | ---
| Netwerk Instellingen
| Snelle instellingen
| Nee | Ja
| IPv4-instellingen
| - | Nee | Ja
| IPv6-instellingen
| - | Nee | Ja
| Netwerknaaminstellingen
| - | Nee | Ja
| DNS-instellingen
| - | Nee | Ja
| SMTP-instelling
| - | Nee | Ja
| LDAP-instellingen
| - | Nee | Ja
| Openbare map/ NAS- instelling
| - | Nee | Ja
| Algemene instellingen
| Nee | Ja
| Algemene instellingen
| Nee | Ja
| Afdrukstatus bij opstarten
| Uitschakelen | Nee | Ja
| Netwerk Instellingen
| - | Nee | Ja
| NIC terugstellen
| - | Nee | Ja
| PROTOCOLINSTELLINGEN
| Nee | Ja
| IPv4-instellingen
| Nee | Ja
| DHCP/BOOTP
| Uitschakelen | Nee | Ja
| RARP
| Uitschakelen | Nee | Ja
| IPv6-instellingen
| Nee | Ja
| IPv6
| Uitschakelen | Nee | Ja
| DHCPv6
| Inschakelen | Nee | Ja
| Pingopdracht
| Nee | Ja
| NetWare
| Nee | Ja
| NetWare-configuratie
| Nee | Ja
| NetWare
| Uitschakelen | Nee | Ja
| Frametype
| 802.2 | Nee | Ja
| Werkingsmodus
| PSERVER | Nee | Ja
| PSERVER-configuratie
| - | Nee | Ja
| RPRINTER-configuratie
| - | Nee | Ja
| EtherTalk
| Nee | Ja
| EtherTalk-instellingen
| Nee | Ja
| EtherTalk
| Uitschakelen | Nee | Ja
| NetBIOS
| Nee | Ja
| NetBIOS-configuratie
| Nee | Ja
| NBT/WINS
| Uitschakelen | Nee | Ja
| SERVICE-INSTELLINGEN
| Nee | Ja
| DNS
| - | Nee | Ja
| WINS
| - | Nee | Ja
| SMTP
| - | Nee | Ja
| SNMP
| - | Nee | Ja
| Kerberos
| - | Nee | Ja
| SNTP
| - | Nee | Ja
| mDNS
| - | Nee | Ja
| AFDRUKPOORTINSTELLINGEN
| Nee | Ja
| LPD
| Nee | Ja
| Instelling LPD
| Nee | Ja
| LPD
| Inschakelen | Nee | Ja
| Time-out
| 90 seconden | Nee | Ja
| Banner gebruiken
| Uitschakelen | Nee | Ja
| RAW
| Nee | Ja
| Instelling ruwe afdruk
| Nee | Ja
| RAW-afdruk
| Inschakelen | Nee | Ja
| Poortnummer
| 9100 | Nee | Ja
| Time-out
| 90 seconden | Nee | Ja
| Bidirectioneel gebruiken
| Uitschakelen | Nee | Ja
| WSD
| Nee | Ja
| WSD-instellingen
| Nee | Ja
| WSD-afdruk
| Inschakelen | Nee | Ja
| Multicast-detectie gebruiken
| Inschakelen | Nee | Ja
| LDAP-instellingen
| Nee | Ja
| LDAP-instellingen
| Inschakelen | Nee | Ja
| Lijst Globale adresboeken
| - | Nee | Ja
| Openbare map/ NAS- instelling
| Nee | Ja
| Openbaar
| Gebruik van opslag
| Toegestaan | Nee | Ja
| Gedeeld
| Gebruik van opslag
| Toegestaan | Nee | Ja
| Proxy-instelling
| Nee | Ja
| Proxyserveradres
| - | Nee | Ja
| Gebruikersnaam
| - | Nee | Ja
| Wachtwoord
| - | Nee | Ja
| Poortnummer
| 8080 | Nee | Ja
| Adres zonder proxygebruik
| - | Nee | Ja
| Instellingen voor HTTP-toegang
| Nee | Ja
| Aantal gebruikers dat tegelijkertijd kan aanmelden
| 32 | Nee | Ja
| Tijd tot automatische afmelding
| 60 | Nee | Ja
| Aangemelde gebruiker weergeven*
| - | Nee | Ja

*Deze functie kan niet op het apparaat worden ingesteld. Het kan worden ingesteld in 'Instellingsmodus (webversie)'. (Beheerdersrechten zijn vereist.)
Terug naar begin