# GESCHIKTE PAPIERTYPEN

## Overzicht

In dit gedeelte worden papiertypen beschreven die wel en niet kunnen worden gebruikt. Er wordt tevens gesproken over de afdrukzijde bij het laden van papier in de papierlade.
Naar zwaar papier, dun papier en andere typen papier, met uitzondering van normaal papier, wordt verwezen als speciale media.

- Er zijn verschillende typen papier verkrijgbaar. Hiervan kunt u enkele niet gebruiken in het apparaat.
  Raadpleeg voordat u papier gebruikt de leverancier of erkende servicevertegenwoordiger.
- De beeldkwaliteit en geschiktheid voor het fuseren van toner met het papier wisselt mogelijk naargelang de omgeving, bedrijfsomstandigheden en papiereigenschappen. De beeldkwaliteit is dan lager dan u zou verkrijgen met Sharp-standaardpapier.
  Raadpleeg voordat u papier gebruikt de leverancier of erkende servicevertegenwoordiger.
- Wanneer u niet-aanbevolen of niet-bruikbaar papier gebruikt, kan dit leiden tot scheve invoer, papierstoringen en slecht fuseren van de toner (de toner hecht niet goed aan het papier en geeft af) of storingen van het apparaat.
- Wanneer u niet-aanbevolen papier gebruikt, kan dit leiden tot papierstoringen of een slechte beeldkwaliteit. Controleer, voordat u niet-aanbevolen papier gebruikt, of u hiermee goed kunt afdrukken.

### Te gebruiken papier

###### Specificaties van normaal papier, zwaar papier en dun papier

Normaal papier | Sharp-standaardpapier 80 g/m2 (21 lbs Bond). Raadpleeg 'SPECIFICATIES VAN SHARP-STANDAARDPAPIER' in de 'Beknoptebedieningshandleiding' voor papierspecificaties. Standaardpapier dat niet van Sharp is 60 g/m2 tot 105 g/m2 (16 lbs Bond tot 28 lbs Bond)
Zwaar papier | 106 g/m2 tot 300 g/m2 (28 lbs Bond tot 110 lbs Cover)
Dun papier | 52 g/m2 tot 59 g/m2 (13 lbs Bond tot 16 lbs Bond)

Gerecycled papier, gekleurd papier en voorgeperforeerd papier moet voldoen aan dezelfde specificaties als normaal papier.
Raadpleeg voordat u papier gebruikt de leverancier of erkende servicevertegenwoordiger.

###### Papiertypen die in elke lade kunnen worden geplaatst

| LADE 1/2 | Lade 3 | Lade 4 | Doorvoerlade | Lade 5 Lade met grote capaciteit (MX-LC12 / MX-LCX3 N) | PAPIERLADEN MET GROTE CAPACITEIT | Doorvoerlade (voor de laden met grote capaciteit) | Invoegeenheid (boven/onder)
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Lade 5/7 | Lade 6/8
Dun papier | - | - | - | Ja | - | Ja | Ja | Ja | -
Normaal papier | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
Gerecycled papier | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
Kleur | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
Briefpapier | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
Voorbedrukt | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
Voorgeperforeerd | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
Zwaar papier 1: 106 g/m2 tot 176 g/m2 (28 lbs Bond tot 65 lbs Index) | - | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
Zwaar papier 2: 177 g/m2 tot 220 g/m2 (65 lbs Index tot 80 lbs Cover) | - | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
Zwaar papier 3: 221 g/m2 tot 256 g/m2 (80 lbs Bond tot 140 lbs Index) | - | - | - | Ja | - | Ja | Ja | - | -
Zwaar papier 4: 257 g/m2 tot 300 g/m2 (140 lbs Index tot 110 lbs Cover) | - | - | - | Ja | - | Ja | Ja | - | -
Tabpapier | - | - | Ja | Ja | - | Ja | Ja | Ja | -
Transparanten | - | - | Ja | Ja | - | Ja | Ja | Ja | -
Etiketten | - | - | Ja | Ja | - | Ja | Ja | - | -
Glanspapier | - | - | - | Ja | - | Ja | Ja | - | -

Ja: Kan worden gebruikt
-: Kan niet worden gebruikt
Zie 'APPARAATSPECIFICATIE/SPECIFICATIE KOPIEERMACHINE' en 'INSTELLINGEN VOOR PAPIERLADEN' in 'Instellingsmodus in de 'Beknoptebedieningshandleiding' voor uitgebreide informatie over het formaat en type papier dat in elke lade van het apparaat kan worden geladen.
Gerecycled papier, gekleurd papier en voorgeperforeerd papier moet voldoen aan dezelfde specificaties als normaal papier.
Raadpleeg voordat u papier gebruikt de leverancier of erkende servicevertegenwoordiger.

###### De plaatsingsstand van de afdrukzijde

De plaatsingsstand voor de afdrukzijde van papier hangt af van de gebruikte lade.

Lade | Afdrukzijde
--- | ---
Papierladen 1 - 4 | Afdrukzijde omlaag
Doorvoerlade, lade 5, lade 6, lade 7, lade 8 | Afdrukzijde omhoog

Wanneer [Uitschakelen van duplex] is ingesteld voor 'Briefpapier' of 'Voorbedrukt', plaatst u de afdrukzijde in dezelfde stand als in de normale toestand.

###### U kunt als volgt [Uitschakelen van duplex] instellen:

Selecteer in 'Instellingsmodus (beheerder)' [Systeeminstellingen] → [Apparaatbeheer] → [Uitschakelen van duplex].

### Papier dat u niet kunt gebruiken

Speciale media voor een inkjetprinter (fijn papier, glanspapier, glansfilm, enzovoort) Carbonpapier of thermisch papier Geplakt papier Papier met clips Papier met vouwen Gescheurd papier Envelop Reliëfpapier Geoliede transparanten | Dun papier van minder dan 52 g/m2 (13 lbs Bond) Zwaar papier van 301 g/m2 (110 lbs Cover) of meer Papier met onregelmatige afmetingen Geniet papier Vochtig papier Opgekruld papier Papier waarvan de afdrukzijde of de achterzijde al door een ander(e) printer of multifunctioneel apparaat is bedrukt Papier met golfpatronen als gevolg van vochtabsorptie

### Niet-aanbevolen papier

Strijkpapier Japans papier Geperforeerd papier

Terug naar begin