# PAPIERLADE-INSTELLINGEN

Met deze instellingen worden de functie voor automatische ladeselectie en het papiertype en formaat voor elke papierlade opgegeven.

### Automatische Lade Selectie

Als het papier in een lade opraakt tijdens het afdrukken, bepaalt dit of wel of niet automatisch een andere lade met hetzelfde papierformaat en hetzelfde papiertype wordt geselecteerd en het afdrukken doorgaat.

### Instellingen van elke lade

Deze instellingen bepalen het papiertype, het papierformaat en functies die voor elke papierlade zijn toegestaan.
Als op een naam wordt getikt, wordt het laderegistratiescherm weergegeven.

###### Lijst met instellingsitems

Item | Beschrijving
--- | ---
Type | Selecteer een type papier dat in de lade moet worden geladen. De papiertypen die kunnen worden geselecteerd, verschillen per papierlade. Zie "Lade-Instel." voor meer informatie. Zie "Papiersoortregistratie" om een gebruikerstype in te stellen.
Formaat | Selecteer het gewenste papierformaat in de lijst. De papierformaten die kunnen worden geselecteerd, verschillen per lade. De keuze aan formaten wordt mogelijk ook beperkt door het hierboven geselecteerde papiertype. Zie "Lade-Instel." voor meer informatie. Als het gewenste formaat niet in de lijst staat, selecteert u [Directe Invoer] en voert u het formaat rechtstreeks in (alleen voor de doorvoerlade). Zie "Lade-Instel." voor meer informatie.
Bezig met invoeren van goedgekeurde opdracht | Selecteer de modi die kunnen worden gebruikt. Als u een bepaalde functie niet wilt laten gebruiken voor de geselecteerde lade, schakelt u deze uit.
Inst. dubbele invoer-detectie | Selecteer of dubbele invoer moet worden gedetecteerd.

- Als het hier opgegeven papierformaat afwijkt van het papierformaat in de lade, kunnen problemen of een papierstoring optreden tijdens het afdrukken.
  Zie "VOORDAT U HET APPARAAT GEBRUIKT" om het papierformaat in een lade te wijzigen.
- Papiereigenschappen zoals "Vaste Papierzijde" worden automatisch ingesteld als het papiertype wordt geselecteerd. De papierlade-eigenschappen kunnen in dit scherm niet worden gewijzigd.
- Als u in "Instellingsmodus (beheerder)" [Systeeminstellingen] → [Apparaatbeheer] → [Lade-instelling uitschakelen] hebt geselecteerd, kunt u de lade-instellingen niet configureren (behalve voor de doorvoerlade).

###### Lade-instellingen

Papierlade | Papiertype | Formaat | Inst. dubbele invoer-detectie
--- | --- | --- | ---
Lade 1 | Normaal, voorbedrukt, gerecycled, briefpapier, voorgeperforeerd, gekleurd, gebruikerstype | letter (8-1/2" × 11"), A4. | Uitschakelen
Lade 2 | letter (8-1/2" × 11"), A4 | Uitschakelen
Lade 3 | Normaal, voorbedrukt, gerecycled, briefpapier, voorgeperforeerd, gekleurd, zwaar papier 1*1, zwaar papier 2*1, gebruikerstype | Auto-Inch (12" × 18", 11" × 17", 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 7-1/4" × 10-1/2"R), Auto-AB (A3W, A4W*2, A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13")), 8-1/2" × 13-2/5" (216 mm × 340 mm), 8-1/2" × 13-1/2" (216 mm × 343 mm), 9 × 12", 8K, 16K, 16KR | Uitschakelen
Lade 4 | Normaal, voorbedrukt, gerecycled, briefpapier, voorgeperforeerd, gekleurd, zwaar papier 1*1, zwaar papier 2*1, gebruikerstype | Auto-Inch (12" × 18", 11" × 17", 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 7-1/4" × 10-1/2"R, 5-1/2" × 8-1/2R), Auto-AB (A3W, A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13")), Formaat invoeren-Inch, Formaat invoeren-AB, 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13-1/2", 9" x 12" (A4W), 8K, 16K, 16KR | Uitschakelen
Etiketten | Auto-Inch (Letter (8-1/2" × 11"), Letter R (8-1/2" × 11"R)), Auto-AB (A4, A4R, B5, B5R) | Uitschakelen
Transparanten | Auto-Inch (Letter (8-1/2" × 11"), Letter R (8-1/2" × 11"R)), Auto-AB (A4, A4R) | Uitschakelen
Tabpapier | Auto-Inch (Letter (8-1/2" × 11")), Auto-AB (A4) | Uitschakelen
Lade 5 (als de MX-LC12 is geïnstalleerd) | Normaal, voorbedrukt, gerecycled, briefpapier, voorgeperforeerd, gekleurd, zwaar papier 1*1, zwaar papier 2*1 | 8-1/2" ｘ 11", A4, B5 | Uitschakelen
Lade 5 (als de MX-LC13 N is geïnstalleerd) | Normaal, voorbedrukt, gerecycled, briefpapier, voorgeperforeerd, gekleurd, zwaar papier 1*1, zwaar papier 2*1, zwaar papier 3*1, dun papier, glanzend papier, gebruikerstype | Auto-Inch (12" × 18" (A3W), 11" × 17", 8-1/2" × 14"*2, 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 7-1/4" × 10-1/2"R, 8-1/2" × 13-1/2"*2, 8-1/2" × 13-2/5"*2, SRA3, SRA4, A3, B4, 9" × 12" (A4W), A4, A4R*2, B5, B5R*2), Auto-AB (A3W (12" × 18"), 11" × 17", 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13")*2, 216 mm × 340 mm (8-1/2" × 13-2/5")*2, 216 mm × 343 mm (8-1/2" × 13-1/2")*2, 8-1/2" × 11", SAR3, SAR4, A3, B4, A4W (9" × 12"), A4, A4R, B5, B5R), formaat invoeren-Inch, Formaat invoeren-AB, 8K, 16K, 16KR, 318 mm x 469 mm, 234 mm x 318 mm, 312 mm x 440 mm, 220 mm x 312 mm | Uitschakelen
Transparanten | Gelijk aan Lade 4
Tabpapier | Gelijk aan Lade 4
Lade 6 (als de MX-LC13 N is geïnstalleerd) | Normaal, voorbedrukt, gerecycled, briefpapier, voorgeperforeerd, gekleurd, zwaar papier 1*1, zwaar papier 2*1, zwaar papier 3*1, zwaar papier 4*1, dun papier, tabpapier, transparanten, glanzend papier, etiketten, gebruikerstype | Gelijk aan Lade 5 (als de MX-LC13 N is geïnstalleerd). | Uitschakelen
Lade 7 (als twee laden met grote capaciteit zijn geïnstalleerd) | Gelijk aan Lade 5 (als de MX-LC13 N is geïnstalleerd). | Gelijk aan Lade 5 (als de MX-LC13 N is geïnstalleerd). | Uitschakelen
Lade 8 (als twee laden met grote capaciteit zijn geïnstalleerd) | Gelijk aan Lade 6 (als de MX-LC13 N is geïnstalleerd). | Gelijk aan Lade 5 (als de MX-LC13 N is geïnstalleerd). | Uitschakelen
Doorvoerlade (op het apparaat) | Normaal, voorbedrukt, gerecycled, briefpapier, voorgeperforeerd, gekleurd, zwaar papier 1*1, zwaar papier 2*1, zwaar papier 3*1, zwaar papier 4*1, dun papier, glanzend papier, gebruikerstype | Auto-Inch (12" × 18" (A3W), 11" × 17", 8-1/2" × 14"*2, 8-1/2" × 13-2/5"*2, 8-1/2" × 13-1/2"*2, 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 7-1/4" × 10-1/2"R, 5-1/2" × 8-1/2"R, A3, B4, 9" × 12" (A4W), A4, B5R), Auto-AB (A3W (12" × 18"), A3, B4, A4W (9" × 12"), A4, A4R, B5, B5R, A5R, 11" × 17", 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13")*2, 216 mm × 340 mm (8-1/2" × 13-2/5")*2, 216 mm × 343 mm (8-1/2" × 13-1/2")*2, 8-1/2" × 11"), Formaat invoeren-Inch, Formaat invoeren-AB, 8K, 16K, 16KR | Uitschakelen
Transparanten | Gelijk aan Lade 4
Tabpapier | Gelijk aan Lade 4
Etiketten | Gelijk aan Lade 4
Doorvoerlade (als de MX-LC13 N is geïnstalleerd) | Normaal, voorbedrukt, gerecycled, briefpapier, voorgeperforeerd, gekleurd, zwaar papier 1*1, zwaar papier 2*1, dun papier, transparanten, gebruikerstype | Auto-Inch (12" × 18" (A3W), 9" × 12" (A4W), 11" × 17", 8-1/2" × 14"*2, 8-1/2" × 13-1/2"*2, 8-1/2" × 13-2/5"*2, 8-1/2" × 11"R*2, 8-1/2" × 11", 7-1/4" × 10-1/2"R, 5-1/2" × 8-1/2"R, A3, B4, A4) Auto-AB (A3W (12" × 18"), A3, B4, A4W (9" × 12"), A4, A4R*2, B5, B5R, A5R, 11" × 17", 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13")*2, 216 mm × 340 mm (8-1/2" × 13-2/5")*2, 216 mm × 343 mm (8-1/2" × 13-1/2")*2, 8-1/2" × 11"), Formaat invoeren-Inch, Formaat invoeren-AB, SRA3 (320 mm × 450 mm), SRA4 (225 mm × 320 mm), 8K, 16K, 16KR, 318 mm x 469 mm, 234 mm x 318 mm, 312 mm x 440 mm, 220 mm x 312 mm | Uitschakelen
Transparanten | Gelijk aan Lade 4
Tabpapier | Gelijk aan Lade 4
Invoegeenheid (bovenste) | Normaal, voorbedrukt, gerecycled, briefpapier, voorgeperforeerd, gekleurd, zwaar papier 1*1, zwaar papier 2*1, gebruikerstype | Auto-Inch (12" × 18" (A3W), 11" × 17", 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R*2, 8-1/2" × 14"*2, 8-1/2" × 13"-1/2*2, 8-1/2" × 13-2/5"*2, 7-1/4" × 10-1/2"R, 5-1/2" × 8-1/2R, A3, B4, 9" × 12" (A4W), A4) Auto-AB (A3W (12" × 18"), 11" × 17", 8-1/2" × 11", A3, B4, A4W (9" × 12"), A4, A4R*2, 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13")*2, 216 mm × 340 mm (8-1/2" × 13-2/5")*2, 216 mm × 343 mm (8-1/2" × 13-1/2")*2, B5, B5R, A5R) Formaat invoeren-Inch, Formaat invoeren-AB, SRA3 (320 mm × 450 mm), SRA4 (225 mm × 320 mm), 8K, 16K, 16KR, 318 mm x 469 mm, 234 mm x 318 mm, 312 mm x 440 mm, 220 mm x 312 mm | -
Invoegeenheid (onderste) | -

*1 Zwaar papier 1: 28 lbs bond tot 65 lbs index (106 g/m2 tot 176 g/m2)
Zwaar papier 2: 65 lbs index tot 80 lbs cover (177 g/m2 tot 220 g/m2)
Zwaar papier 3: 80 lbs bond tot 140 lbs index (221 g/m2 tot 256 g/m2)
Zwaar papier 4: 140 lbs index tot 110 lbs cover (257 g/m2 tot 300 g/m2)
*2 Het automatisch gedetecteerde formaat wordt ingesteld in "Selecteer verg. afmetingen voor autodet." (zie hieronder).

### Selecteer verg. afmetingen voor autodet.

"Selecteer verg. afmetingen voor autodet." wordt gebruikt om het automatisch gedetecteerde papierformaat te selecteren uit vergelijkbare formaten tijdens de automatische detectie van het papierformaat.
Tik op de toets [Selectie vergelijkb. formaat] om het scherm Selecteer verg. afmetingen voor autodet. weer te geven.
Als een papierformaat optioneel wordt geselecteerd, wordt elk papierformaat gedetecteerd als het geselecteerde formaat.

Lade | Auto-Inch | Auto-AB
--- | --- | ---
Lade 5/Lade 6 (als de laden met grote capaciteit zijn geïnstalleerd) | 8-1/2" × 13-1/2" (216 mm × 343 mm), 8-1/2" × 13-2/5" (216 mm × 340 mm), 8-1/2" × 14" | 8-1/2" × 13" (216 mm × 330 mm), 8-1/2" × 13-2/5" (216 mm × 340 mm), 8-1/2" × 13-1/2" (216 mm × 343 mm)
Lade 7/Lade 8 (als twee laden met grote capaciteit zijn geïnstalleerd)
Doorvoerlade (op het apparaat) | 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 13-2/5" (216 mm × 340 mm), 8-1/2" × 13-1/2" (216 mm × 343 mm) | 8-1/2" × 13" (216 mm × 330 mm), 8-1/2" × 13-2/5" (216 mm × 340 mm), 8-1/2" × 13-1/2" (216 mm × 343 mm)
Doorvoerlade (als de laden met grote capaciteit zijn geïnstalleerd) | 8-1/2" × 13-1/2" (216 mm × 343 mm), 8-1/2" × 13-2/5" (216 mm × 340 mm), 8-1/2" × 11"R, 8-1/2" × 14" | 8-1/2" × 13" (216 mm × 330 mm), 8-1/2" × 13-2/5" (216 mm × 340 mm), 8-1/2" × 13-1/2" (216 mm × 343 mm), A4R
Invoegeenheid (bovenste) | 8-1/2" × 13-1/2" (216 mm × 343 mm), 8-1/2" × 13-2/5" (216 mm × 340 mm), 8-1/2" × 11"R, 8-1/2" × 14" | 8-1/2" × 13" (216 mm × 330 mm), 8-1/2" × 13-2/5" (216 mm × 340 mm), 8-1/2" × 13-1/2" (216 mm × 343 mm), A4R
Invoegeenheid (onderste)

## Registratie aangepaste grootte (omloop)

### Doorvoerlade

Als u vaak een niet-standaard papierformaat in de doorvoerlade gebruikt, kunt u dit papierformaat vooraf registreren.
Wanneer u het papierformaat registreert, hoeft u het formaat niet telkens in te stellen wanneer u het gebruikt.
Er kunnen maximaal zeven papierformaten worden geregistreerd.
Tik op de toets ([Aangepast 1] t/m [Aangepast 7]) waarin u een papierformaat wilt registreren of wijzigen. Het registratiescherm wordt weergegeven.
Selecteer of u het formaat in mm ("Formaat invoeren-AB") of inch ("Formaat invoeren-Inch") wilt invoeren en stel de X- en Y-afmetingen van het papier in.

###### Lijst met instellingsitems

Inch-selectie | Locatie van papierlade | Instellingsbereik
--- | --- | ---
Formaat invoeren-Inch | Geïnstalleerd in het apparaat | Richting X-as: 7-1/5" tot 18" Richting Y-as: 4" tot 12"
Lade met grote capaciteit | Richting X-as: 5-1/2" tot 18-1/2" Richting Y-as: 4" tot 12-1/2"
Formaat invoeren-AB | Geïnstalleerd in het apparaat | Richting X-as: 182 mm tot 457 mm Richting Y-as: 100 mm tot 305 mm
Lade met grote capaciteit | Richting X-as: 140 mm tot 470 mm Richting Y-as: 100 mm tot 320 mm

### Lade 4, lade met grote capaciteit (MX-LC13 N)

Als u vaak een niet-standaard papierformaat gebruikt, kunt u dit papierformaat vooraf registreren. Wanneer u het papierformaat registreert, hoeft u het formaat niet telkens in te stellen wanneer u het gebruikt.
U kunt dat doen via [Lade-Instel.] op het bedieningspaneel. Tik op [Directe Invoer] in het tabblad [Formaat] van de lade om het papierformaat te registreren. Selecteer vervolgens of u het formaat wilt invoeren in de maateenheid inch ("Formaat invoeren-Inch") of mm ("Formaat invoeren-AB"), en stel de X- en Y-afmetingen van het papier in.

###### Lijst met instellingsitems

Inch-selectie | Locatie van papierlade | Instellingsbereik
--- | --- | ---
Formaat invoeren-Inch | Lade 4 | Richting X-as: 5-7/8" tot 18" Richting Y-as: 4" tot 12"
Laden met grote capaciteit | Richting X-as: 7-1/5" tot 18-1/2" Richting Y-as: 7-1/5" tot 12-1/2"
Formaat invoeren-AB | Lade 4 | Richting X-as: 148 mm tot 457 mm Richting Y-as: 100 mm tot 305 mm
Laden met grote capaciteit | Richting X-as: 180 mm tot 470 mm Richting Y-as: 180 mm tot 320 mm

## Registratie van Papierinstel.

In Papiereigenschap kunt u de optimale instellingen voor elk papier instellen en de afdrukkwaliteit verbeteren.
U kunt Papiereigenschap instellen door [Systeeminstellingen] → [Lade Instell./ Papier Instell.] → [Papierinstellingen] te selecteren.
Wanneer op [Toevoegen] wordt getikt in Papierinstellingen, verschijnt het registratiescherm Registratie van Papierinstel. U kunt de instellingen voor elke papiersoort registreren in Registratie van Papierinstel. U kunt ook de instellingen van Papiereigenschap in de Gebruikersinstellingen selecteren.
Door bij Papiereigenschappen geavanceerde instellingen te selecteren voor het te gebruiken papier, kunt u afdrukken met de meest geschikte voorwaarden voor het gedrukte materiaal.
Er kunnen maximaal 1000 eigenschappen worden geregistreerd.

Item | Beschrijving
--- | ---
Naam | Voer een naam in voor de Papierinstellingen (maximaal 50 voor tekens van halve of hele breedte).
Zoeknummer | Stel een zoeknummer in.
Tabblad [Standaardinstellingen]
Papiergewicht Inst. | Stel het te gebruiken papiergewicht in.
| Eenheid | Stel de eenheden in die worden gebruikt voor het papiergewicht.
Papiertype | Stel het papiertype volgens glans in.
Papier Informatie | Stel dit in wanneer gekleurd papier, tabpapier of geperforeerd papier worden gebruikt.
Papiereigenschap | Stel de eigenschappen van het te gebruiken papier in. Voor de eigenschappen raadpleegt u de instellingen bij "Papiersoortregistratie".
Tabblad [Details]
Fusing temperatuur instelling | Stel de juiste temperatuur van de fuseereenheid in voor het te gebruiken papier.
Inst. dubbele invoer-detectie | Geef aan of dubbele invoer moet worden gedetecteerd. Deze functie kan niet worden gebruikt wanneer papier dat zwaarder is dan 256 g/m2 (68 lbs) wordt gebruikt.
Transfer Waardeinstelling | Stel de stroom in van de transporteenheid die wordt gebruikt om toner naar de transportband over te brengen. Door de stroom van de transporteenheid te regelen, kunnen transportproblemen zoals onvoldoende transport naar de transportband worden verbeterd.
Instelling Motorsnelheid | U kunt de motorsnelheid en de timing van de snelheidsverandering afstellen.
Instelling maximale density | Hiermee wordt de maximale dichtheid aangepast.
Zde1/2, XY Verhoud instel. | Configureer de instellingen zo, dat de grootte van de afbeelding gelijk wordt gemaakt bij dubbelzijdig afdrukken. Hiermee wordt de grootte van de afbeelding op zijde 1 en zijde 2 van het papier aangepast.
Zijde1/2, XY Afdrukpositie | Configureer de instellingen zo, dat het midden van zijde 1 en zijde 2 overeenstemt bij dubbelzijdig afdrukken. Hiermee wordt verkeerde uitlijning van zijde 1 en zijde 2 aangepast.

- Afhankelijk van de gebruikte lade is het mogelijk dat beperkingen gelden voor de mogelijke instellingen die kunnen worden geselecteerd, of dat een instelling niet mogelijk is.
- Welke parameters u kunt instellen varieert, afhankelijk van de geïnstalleerde randapparatuur.
- Zde1/2, XY Verhoud instel. kan alleen worden geselecteerd indien het apparaat als printer wordt gebruikt.
- Sommige papiersoorten geven vanwege hun karakteristieken mogelijk geen geschikt afdrukresultaat.

## Zde1/2, XY Verhoud instel. / Zijde1/2, XY Afdrukpositie

### Zde1/2, XY Verhoud instel.

Zde1/2, XY Verhoud instel. wordt gebruikt om puntafwijkingen te elimineren door de verhouding van Zijde 1/Zijde 2 te wijzigen zodat hun afdrukformaat overeenkomt.
Tik op [Veranderen] in Zde1/2, XY Verhoud instel. om het scherm met geavanceerde instellingen voor Zde1/2, XY Verhoud instel. weer te geven.

1. #### Een testpatroon afdrukken

   Voordat u begint, drukt u een testpatroon af via [Testafdruk] in Zde1/2, XY Verhoud instel. Er wordt een pagina met patronen voor instellingen afgedrukt via dubbelzijdig afdrukken.
   Raadpleeg "Meetpatronen voor Zde1/2, XY Verhoud instel. / Zijde1/2, XY Afdrukpositie" voor de meetpatronen.

2. #### Bereken de waarden op basis van het patroon en voer de waarden in.

   [AB-formaat]
   Meet de lengte van (a-1) in mm. Deel 10.000 door de gemeten lengte van (a-1) en voer die waarde in bij [Y] voor Zijde 1.
   Meet de lengte van (b-1) in mm. Deel 10.000 door de gemeten lengte van (b-1) en voer die waarde in bij [X] voor Zijde 1.
   [Inch-formaat]
   Meet de lengte van (a-2) in inch. Deel 500 door de gemeten lengte van (a-2) en voer die waarde in bij [Y] voor Zijde 1.
   Meet de lengte van (b-2) in inch. Deel 500 door de gemeten lengte van (b-2) en voer die waarde in bij [X] voor Zijde 1.
   Bereken de waarden voor Zijde 2 op dezelfde manier als Zijde 1, en voer ze in bij X en Y voor Zijde 2.
   Meten aan de hand van een andere meetlijn dan de bovenstaande
   Voor de berekening met andere lijnen dan bovenstaande gebruikt u de volgende formule.
   Lengte opgegeven voor meetlijninterval ÷ werkelijke afstand tussen meetlijnen x 100 = X-, Y-waarde
   Raadpleeg de onderstaande tabel voor de "Lengte opgegeven door het meetlijninterval".

   Meetlijn(Meetmarkering) | Lengte opgegeven voor meetlijninterval
   --- | ---
   Hulplijn | 50 mm (1,969 inch)
   | 100 mm
   | 5 inch

3. #### Tik op [OK].

4. #### Keer terug naar stap 1 en controleer het resultaat van de aanpassing.

   Indien de grootte afwijkt als resultaat van de aanpassing, herhaalt u de aanpassing tot de afwijking verdwenen is.
   - Indien de afdrukpositie verschoven is als gevolg van deze instellingen, configureert u Zijde1/2, XY Afdrukpositie.
   - Zde1/2, XY Verhoud instel. kan alleen worden geselecteerd indien het apparaat als printer wordt gebruikt.

   ### Zijde1/2, XY Afdrukpositie

   De instelling Zijde1/2, XY Afdrukpositie wordt gebruikt om het midden van de afdrukpositie van Zijde 1 en Zijde 2 te laten overeenkomen om een verkeerde uitlijning bij het afdrukken te vermijden.
   Tik op [Veranderen] in Zijde1/2, XY Afdrukpositie om het scherm met geavanceerde instellingen voor Zijde1/2, XY Afdrukpositie weer te geven.

   #### Selecteer de eenheden die worden gebruikt in Zijde1/2, XY Afdrukpositie

   Tik op [mm] om de eenheden te selecteren die worden gebruikt voor de instellingen.

   #### Een testpatroon afdrukken

   Voordat u begint, drukt u een testpatroon af via [Testafdruk] in Zijde1/2, XY Afdrukpositie. Er wordt een pagina met patronen voor instellingen afgedrukt via dubbelzijdig afdrukken.
   Raadpleeg "Meetpatronen voor Zde1/2, XY Verhoud instel. / Zijde1/2, XY Afdrukpositie" voor informatie over de meetpatronen.

   #### Lees de schaal van het patroon en voer de waarden in.

   Vouw het vel doormidden met het centrum horizontaal en verticaal als vouwlijn, maak vouwen aan beide uiteinden, en vouw alles weer open.
   Meet de vouwpositie van X en Y met de schaal voor Zijde 1 en Zijde 2, respectievelijk, en voer de waarden in.
   Als beide uiteinden verschillende waarden hebben, voert u de gemiddelde waarde in.

   #### Tik op [OK].

   #### Keer terug naar stap 2 en controleer het resultaat van de aanpassing.

   Indien de grootte afwijkt als resultaat van de aanpassing, herhaalt u de aanpassing tot de afwijking verdwenen is.
   - De inhoud van de meetlijn van het meetpatroon varieert volgens het papierformaat. Meet vanaf de meetlijn die zich het dichtst tegen de rand van het papier bevindt.
   - Afhankelijk van de apparaatinstellingen of het papierformaat is het misschien onmogelijk om een bedrijfsafstelbereik te garanderen in de Y-richting van (± 3 mm).
   - Wanneer de verticale of horizontale breedte 100 mm of minder is, meet u vanaf de hulplijn.
   - Als u deze instelling samen met Zde1/2, XY Verhoud instel. moet gebruiken, geeft u eerst Zde1/2, XY Verhoud instel. op.
   - Wijzigingen in de omgeving van het apparaat, zoals vochtigheid en temperatuur, kunnen een afwijking van ongeveer 1 mm in Zijde1/2, XY Afdrukpositie veroorzaken.

   ### Meetpatronen voor Zde1/2, XY Verhoud instel. / Zijde1/2, XY Afdrukpositie

   Druk een patroon voor meting af om Zde1/2, XY Verhoud instel. en Zijde1/2, XY Afdrukpositie te specificeren.
   Inhoud van het meetpatroon

   Nr. | Item | Beschrijving
   --- | --- | ---
   1 | Meetlijn | Referentielijn voor meting. Er werden meetlijnen voor AB-formaat en inch-formaat gecreëerd.
   2 | Dotlijn | Deze lijn is zichtbaar doorheen Zijde 1 en Zijde 2 zodat u visueel kunt controleren of de uitlijning niet verkeerd is. De lijn wordt op Zijde 1 en Zijde 2 op dezelfde positie afgedrukt. Indien bij visuele controle blijkt dat de lijnen niet overeenstemmen, is de afdrukpositie op Zijde 1 en Zijde 2 niet uitgelijnd.
   3 | Hulplijn | Hulplijn op 25 mm vanaf het midden van het papier. Wanneer het papier 100 mm groot of kleiner is, gebruikt u deze lijn voor de meting.
   4 | Notities (Zijde 1/Zijde 2) | Deze geven Zijde 1 en Zijde 2 aan.
   5 | Notities (X/Y-as) | Wanneer de instellingen worden ingevoerd, duiden die de X-as en de Y-as van het papier aan.
   6 | Hulplijn (vergroting) | Hiermee wordt een positie aangeduid die ±1% is van de gemeten afstand.

   Dezelfde inhoud van het meetpatroon wordt op dezelfde grootte afgedrukt, ongeacht het papierformaat. De buitenste omtrek van het meetpatroon wordt bijgesneden volgens het papierformaat.
   Bijvoorbeeld: Inhoud bijgesneden voor AB-formaat

   Bijvoorbeeld: Inhoud bijgesneden voor inch-formaat

   Terug naar begin