# BINNENKANT

In dit gedeelte worden de namen en functies van de verschillende onderdelen aan de binnenkant van het apparaat beschreven.
Tik op de naam om de details ervan weer te geven.

×
Tonercartridge
Deze cartridge bevat toner. Wanneer de toner in een cartridge opraakt, moet die worden vervangen.
-TONERCARTRIDGE
×
Fuseereenheid
Hier wordt warmte toegepast om de overgebrachte afbeelding op het papier te smelten.
De fuseereenheid is heet. Zorg dat u geen brandwonden oploopt wanneer u vastgelopen papier verwijdert.
×
Transportband
Via deze band wordt de afbeelding die is gevormd met toner van de fotogeleidende drum overgebracht op papier.
Zorg dat u de transportband niet aanraakt of beschadigt.
Dat kan resulteren in onvolmaakte afbeeldingen.
×
Klep van de papieromkeereenheid
Deze eenheid wordt gebruikt voor het omkeren van papier bij 2-zijdig afdrukken. Open deze klep om vastgelopen papier te verwijderen.
×
Hoofdschakelaar
Gebruik deze schakelaar om de voeding van het apparaat in te schakelen.
-DE VOEDING IN- OF UITSCHAKELEN EN HET APPARAAT OPNIEUW OPSTARTEN
×
Toneropvangbak
Altijd een nieuwe als reserve op voorraad houden.
-TONEROPVANGBAK
Een onderhoudstechnicus verzamelt vervangen toneropvangbakken.
Terug naar begin