# BEDIENINGSINSTELLINGEN

De bedieningsinstellingen van het apparaat kunnen als volgt worden ingesteld.

### Diverse instellingen

Hiermee worden verschillende bewerkingen ingesteld.

###### Vergrote weergavemodus

Hiermee worden grote tekens op het scherm weergegeven.
Als de Vergrote weergavemodus is ingeschakeld, wordt weergegeven in het systeemgebied.

###### Toetsgeluid

Hiermee wordt het toetsgeluid aangepast. U kunt het signaal uitschakelen. U kunt ook drie pieptonen laten klinken bij beginwaarden tijdens het instellen van de kopieerfactor in de kopieermodus of het aanpassen van de belichting in elke modus.

Scherm waarop de instelling van toepassing is | Beginwaarde
--- | ---
Kopieerfactor instelscherm in het hoofdscherm van de kopieermodus | Factor 100%
Belichtingsaanpassingsscherm in het hoofdscherm van de kopieermodus | Belichtingsniveau: 3 (gemiddeld)
Belichtingsaanpassingsscherm in het hoofdscherm van de modi Netwerkscanner
Belichtingsaanpassingsscherm voor het scannen naar schijf in de modus Documentarchivering

###### Toetsaanraakgeluid bij uitgangspunt

Wanneer u de belichting instelt in het belichtingsaanpassingsscherm van een modus, hoort u driemaal een toon wanneer de referentiewaarde is bereikt.

###### Automatisch Wissen Instellen

De tijd tot de functie Automatisch wissen begint, kan worden ingesteld tussen 10 en 240 minuten in stappen van 10 seconden.
Als het apparaat gedurende een bepaalde tijdsduur niet wordt gebruikt, zal de functie Automatisch wissen alle geselecteerde instellingen wissen en terugkeren naar het hoofdscherm van de kopieermodus of naar het opdrachtstatusscherm.

###### Timer Annuleren

Hiermee wordt de functie Automatisch wissen uitgeschakeld.

###### Mededelingentijd Instellen

De tijdsduur voordat meldingen in het aanraakscherm worden getoond (de duur voordat een melding automatisch wordt gewist), kan worden ingesteld op een waarde tussen 1 en 12 seconden.

###### Taalinstelling Weergeven

De taal die in het aanraakscherm wordt weergegeven, kan op elke taal worden ingesteld.
Wanneer gebruikersauthenticatie is ingeschakeld en een schermtaalinstelling is opgegeven in de favoriete bedieningsgroep, krijgt deze instelling prioriteit.

###### Standaardweergave-Instellingen

Stel het scherm in dat wordt weergegeven na Automatisch wissen en Aanmelden.
U kunt kiezen uit Kopiëren, E-mail, Netwerkmap, FTP, Gegevensinvoer, Adresboek, Documentarchivering, Beginscherm of het Sharp OSA-scherm*.
* Wanneer de applicatiecommunicatiemodule is geïnstalleerd.

###### Favoriete menu's standaard weergeven

U kunt opgeven dat u de 'Favoriet' eerst wilt weergeven tijdens de modusselectie.

###### Actiepaneel als standaard weergeven

Geef aan of het actiescherm moet worden weergegeven.

###### Uitschakelen van opdrachtprioriteit

De functie Opdrachtprioriteit kan worden uitgeschakeld. Nadat u dit hebt gedaan, wordt de toets [Prioriteit] niet meer in het opdrachtstatusscherm getoond.

###### Uitsch. afdruk via handinvoer

Deze instelling wordt gebruikt om Afdruk via doorvoerlade uit te schakelen (het afdrukken van andere opdrachten voorafgaand aan een opdracht die is onderbroken * omdat het voor de opdracht vereiste papier zich niet in één van de papierladen bevindt).
* Dit is niet van toepassing wanneer het papier tijdens de opdracht is opgeraakt.

###### Wijzig het aantal sets in het display voor taakstatus

Selecteer of u het aantal voltooide sets of het aantal resterende sets als taakbeheer wilt weergeven.

###### Instelling Toetsbediening

Deze instelling bepaalt hoe lang het duurt voordat de invoer wordt geregistreerd wanneer op een toets in het aanraakscherm wordt getikt. De invoertijd kan worden ingesteld van 0 t/m 2 seconden in stappen van 0,5 seconde.
Door de tijdsduur te verlengen, kan ongewilde toetsinvoer worden voorkomen wanneer per ongeluk op een toets wordt getikt. Houd er wel rekening mee dat wanneer u een langere tijdsduur instelt voor een instelling, meer voorzichtigheid is vereist om ervoor te zorgen dat de toetsinvoer wordt geregistreerd.

###### Automatische toetsherhaling uitschakelen

Deze functie wordt gebruikt om toetsherhaling uit te schakelen.
Met de functie Toetsherhaling wordt een instelling voortdurend gewijzigd, dus niet alleen telkens wanneer de toets wordt aangeraakt maar ook terwijl er (langer) op een toets wordt getikt.

###### Detectietijd lange aanraking

Selecteer een tijd waarop een lange tik op de toets wordt gedetecteerd.

###### Dubbele tiksnelheidsinterval

Selecteer een interval waarop een dubbele tik wordt gedetecteerd.

###### Aanpassen van klok uitschakelen

Zorgt ervoor dat datum en tijd niet kunnen worden gewijzigd.

###### Kaften/insteekv. modus uitschakelen

Hiermee schakelt u het gebruik van de functie Kaften/Insteekvellen uit.

###### Handmatige afwerking uitsch.

Hiermee schakelt u het gebruik van de handmatige afwerking uit wanneer een invoegeenheid wordt geïnstalleerd.

###### Toetsenbordprioriteit instellen

Hiermee selecteert u het gebruik van het aanraaktoetsenbord of een extern toetsenbord om tekens in te voeren wanneer het externe toetsenbord is aangesloten.

###### Toon huidige pad in de Systeeminstellingen

Wanneer de instellingsmodus van het apparaat in gebruik is, wordt de menupositie in een hiërarchische vorm weergegeven bovenaan het aanraakscherm.

###### Schakel link van het huidige pad in

Als 'Toon huidige pad in de Systeeminstellingen' is ingeschakeld, wordt de koppeling van het huidige pad ingeschakeld.

###### Beginwaarde aantal originelen

Hiermee bepaalt u of 'Aantal originelen' bij Overige voor elke functie wordt ingeschakeld.

Functie | Functietypen
--- | ---
Kopiëren | Kopiëren
Beeld verzenden | Scanner Gegevensinvoer
Documentarchivering | Scannen naar schijf Scan naar ext. geh.app.

###### Sorteer 10-cijferig nummer in oplopende volgorde vanaf linksboven

Hiermee rangschikt u cijfertoetsen in oplopende volgorde vanaf de positie linksboven.

###### Instelling weergavepatroon

Selecteer een kleurenpatroon uit zeven kleurenpatronen in het aanraakscherm.
U kunt een voorbeeld van de geselecteerde sjabloon bekijken.

### Voorbeeldinstelling

###### Bestand ophalen van documentarchivering

- Hoofdmap/Snelmap: geef aan of de schermen met de hoofdmap en de tijdelijke map voor documentarchivering standaard worden weergegeven in de vorm van een lijst of in de vorm van miniaturen.
- Aangepaste Map: geef aan of de schermen met aangepaste mappen voor documentarchivering standaard worden weergegeven in de vorm van een lijst of in de vorm van miniaturen.

### Instellingen bediening op afstand

Configureer de vereiste instellingen voor externe bediening van het apparaat via een op hetzelfde netwerk aangesloten pc.

###### Bediening van externe software

- Bedieningsauthoriteit: wordt gebruikt wanneer externe software wordt gebruikt om het apparaat op afstand te bedienen.
- Wachtwoordinvoerscherm weergeven: als externe software wordt gebruikt om het apparaat op afstand te bedienen, kan een wachtwoordinvoerscherm op het apparaat, op de pc of op allebei worden weergegeven.

###### Bediening vanaf opgegeven pc

- Bedieningsauthoriteit: wordt gebruikt om bediening op afstand van het apparaat via de opgegeven pc toe te staan.
- Hostnaam of IP-adres van pc: voer de hostnaam of het IP-adres van de pc in die met het apparaat moet worden verbonden. Voer maximaal 127 tekens in.
- Wachtwoordinvoerscherm weergeven: als een opgegeven pc wordt gebruikt om het apparaat op afstand te bedienen, kan een wachtwoordinvoerscherm op het apparaat, op de pc of op allebei worden weergegeven.

###### Bediening door gebruiker met wachtwoord

- Bedieningsauthoriteit: hiermee kan een gebruiker die over een wachtwoord beschikt het apparaat gebruiken. Neem contact op met de onderhoudstechnicus voor informatie over het wachtwoord.
- Wachtwoordinvoerscherm weergeven: als een gebruiker die een wachtwoord heeft het apparaat op afstand bedient, kan voor hem of haar een wachtwoordinvoerscherm op het apparaat, op de pc of op allebei worden weergegeven.

### Cookie-instelling

Geef aan of cookies moeten worden opgeslagen of verwijderd bij het gebruik van Sharp OSA of het bekijken van webpagina's.
Als 'Cookie niet vasthouden' is geselecteerd, worden ontvangen cookies na afloop verwijderd.

## Instelling sjabloon aanraak- toetsenbord

Registreer van tevoren tekst die u vaak gebruikt wanneer u een adres of domeinnaam invoert. Voer maximaal 16 tekens in.

## Toetsinstelling aanpassen

Wijs veelgebruikte functies toe aan sneltoetsen. Deze worden weergegeven in het favorietenscherm in het basisscherm van elke modus. Selecteer de modus voor toetsinstelling aanpassen door op het tabblad 'Kopiëren', 'Scannen', of 'Data-Invoer' te klikken en de aangepaste toetsen in te stellen.
Stel het selectievakje 'Verbergen' in op . U kunt nu de aangepaste toetsen instellen.

###### Lijst met instellingsitems

Item | Beschrijving
--- | ---
Aangepaste toetsen 1 tot 40 | Voer een naam voor de aangepaste toets in (maximaal 20 tekens).
Item | Selecteer de functie die u aan de toets wilt toewijzen. Welke functies kunnen worden geselecteerd, varieert per modus.
Terug naar standaardwaarden | De geselecteerde favoriete instellingen worden teruggezet naar de fabrieksinstelling.

Deze instelling kan alleen worden geconfigureerd in 'Instellingsmodus (webversie)'. Deze instelling kan niet worden geconfigureerd via het aanraakscherm van het apparaat.

## WEERGAVE-INSTELLING MODUSTOETS

De toetsen voor het kiezen van de modus kunnen boven aan het scherm worden weergegeven.

Item | Beschrijving
--- | ---
Modustoetsen weergeven in het scherm | De toetsen voor het kiezen van de modus kunnen boven aan het scherm worden weergegeven.
Weergave van modustoetsen | Selecteer de modi die worden weergegeven in de toetsen voor het kiezen van de modus.
Modustoetsen weergeven in beginscherm | U kunt instellen of u de toetsen voor het kiezen van de modus in het beginscherm wilt weergeven. Als dit is uitgeschakeld, dan worden de toetsen voor het kiezen van de modus niet weergegeven in het beginscherm, zelfs niet als " Modustoetsen weergeven in het scherm" is ingeschakeld.

## Instellingen voor het beginscherm

U kunt het beginscherm configureren dat wordt getoond wanneer de toets [Beginscherm] wordt ingedrukt.
Deze instelling kan alleen worden geconfigureerd in 'Instellingsmodus (webversie)'. Deze instelling kan niet worden geconfigureerd via het aanraakscherm van het apparaat.
Als op een naam wordt geklikt, wordt het toetsopslagscherm weergegeven.
De volgende instellingen kunnen worden geconfigureerd.

### "Tabblad 'Item'

Item | Beschrijving
--- | ---
Begintoetsen 1 - 60 | Stel de schuiftoetsen boven aan het beginscherm in. Als op een naam wordt getikt, wordt het toetsopslagscherm weergegeven.
Vaste toetsen 1 t/m 10 | Stel de schuiftoetsen in die altijd onder aan het beginscherm worden weergegeven. Als op een naam wordt getikt, wordt het toetsopslagscherm weergegeven.
Sjabloon | Selecteer een van zes patronen. De toetsenindeling van het patroon dat is geselecteerd met [Toetsenindeling van het scherm] wordt weergegeven.

### "Tabblad 'Afbeelding'

Item | Beschrijving
--- | ---
Achtergrondbeeld | Toont de bestandsnaam van de geselecteerde achtergrondafbeelding. Klik op de toets [Wijzigen] om afbeeldingen aan te passen.

Terug naar begin