# MEERDERE ORIGINELEN OP ELKE PAGINA VAN DE INBINDKOPIE KOPIËREN (INBINDKOPIE 6-UP/9-UP)

## Overzicht

Met deze functie kunt u twee of vier origineelpagina's gelijkelijk op één pagina van de inbindkopie kopiëren.
Scan de originelen op volgorde: van de eerste pagina tot de laatste pagina. De kopieervolgorde wordt automatisch aangepast door het apparaat.
Er worden 8 of 16 origineelpagina's gekopieerd op elk vel papier. Als het aantal originelen geen veelvoud is van acht, worden aan het eind automatisch blanco pagina's geproduceerd.
Deze functie is handig als u van een minimum aantal kopieën een aantrekkelijk boekje of een folder wilt maken.

###### De volgende papierformaten zijn beschikbaar voor 6-Up of 9-Up inbindkopieën.

A3, B4, A4R, 11" × 17", 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 11"R, 8K, 16KR

## Bediening

1. #### Plaats een origineel

   Plaats het origineel in de automatische documentinvoereenheid of op de glasplaat.
   - AUTOMATISCHE DOCUMENTINVOEREENHEID
   - GLASPLAAT
   Gebruik de automatische documentinvoereenheid om een 2-zijdig origineel te plaatsen.

2. #### Tik op de toets [Overige] en op de toets [Inbindkopie]

3. #### Selecteer de inbindzijde

   ###### De instelling voor inbindkopie annuleren:

   Tik op de toets [Uit].

4. #### Tik op de toets [1-Zijdig] of [2-Zijdig] in overeenstemming met het origineel

5. #### Als u een kaft wilt invoegen, tikt u op de toets [Kaftinstelling] en op de toets [Aan]

   De kaftinvoerlade wijzigen:
   Tik op de toets [Papierlade] om het lade-instellingenscherm weer te geven.
   Tik op de kaftinvoerlade in het ladeselectiescherm.
   Zie 'DE PAPIERLADE INSTELLEN' en 'DE DOORVOERLADE INSTELLEN' voor meer informatie.
   Als u een kopie op een kaft wilt maken, stelt u het selectievakje [Kopie maken op kaft (duplex)] in op .
   Als u op de kaft wilt kopiëren, kunt u etikettenvellen, transparanten, tabpapier en glanspapier niet gebruiken.

6. #### Tik op de toets [Voorbeeld] om de voorbeeldafbeelding te controleren

   ###### Alle instellingen annuleren:

   Tik op de toets [CA].

7. #### Tik op de toets [N-Up] in het actiescherm

8. #### Tik op de toets voor het type 6-Up dat u wilt gebruiken

   De afbeeldingen worden zo nodig gedraaid.

   ###### De instelling voor N-Up annuleren:

   Tik op de toets [Uit].

9. #### Selecteer de opmaak

10. #### Selecteer de rand

    U kunt een lijn invoegen tussen de pagina's die op een vel zijn gerangschikt.
    Wanneer u klaar bent met het invoeren van de instellingen, tikt u achtereenvolgens op de toetsen en [Vorige].

11. #### Controleer de voorbeeldafbeelding in het voorbeeldscherm

    ###### Alle instellingen annuleren:

    Tik op de toets [CA].

12. #### Tik op de toets [Start] om het kopiëren te starten

    Als u twee of meer kopieën wilt maken:
    Tik op de kopieweergavetoets om een aantal kopieën in te stellen.

Terug naar begin