# PERFORATIEMODULE

## Overzicht

Dit apparaat kan op een afwerkingseenheid of zadelsteek-afwerkingseenheid worden geïnstalleerd om het uit te voeren papier te perforeren.
Perforatieafval verwijderen
Perforatieafval van perforaties wordt verzameld in de perforatieafvalverzamelaar.
Volg de bedieningsprocedure om perforatieafval te verwijderen.

## Bediening

- Afwerkingseenheid geïnstalleerd
- Zadelsteek-afwerkingseenheid geïnstalleerd

Afwerkingseenheid geïnstalleerd
Open de klep.
Druk de hendel naar links en schuif de afwerkingseenheid naar links totdat deze niet meer verdergaat.
Schuif de afwerkingseenheid totdat deze niet meer verdergaat.
Pak de hendel van de perforatieafvalverzamelaar vast, trek de verzamelaar rustig naar buiten en verwijder het perforatieafval.
Gooi het perforatieafval weg in een plastic zak of een andere houder en zorg ervoor dat het afval niet verstrooid raakt.
Duw de verzamelaar rustig weer naar binnen.
Druk de hendel naar links en schuif de afwerkingseenheid naar links totdat deze niet meer verdergaat.
Schuif de afwerkingseenheid totdat deze niet meer verdergaat.
Sluit de klep.
Zadelsteek-afwerkingseenheid geïnstalleerd
Open de voorklep.
Trek de perforatieafvalverzamelaar naar buiten en verwijder het perforatieafval.
Gooi het perforatieafval weg in een plastic zak of een andere houder en zorg ervoor dat het afval niet verstrooid raakt.
Plaats de perforatieafvalverzamelaar terug.
Sluit de voorklep.
Terug naar begin