# INSTELLINGSMODI WANNEER MEERDERE SOORTEN ADRESSEN IN EEN DISTRIBUTIEVERZENDING ZIJN OPGENOMEN

In dit gedeelte worden de instellingen uitgelegd waarmee u rekening moet houden als meerdere soorten adressen worden opgenomen in een distributieverzending.
Wanneer een distributieverzending een combinatie van adressoorten bevat (bijvoorbeeld bestemmingen voor de scanmodus en internetfaxmodus), worden de instellingen ingeschakeld voor alle adressen, ongeacht het modusscherm waarin deze zijn geconfigureerd. Hierop gelden de volgende uitzonderingen:

Verzendformaat | Wanneer de bestandsindeling in de modus Internetfax is ingesteld op [TIFF-S], is verzending alleen mogelijk voor een formaat van A4R (8-1/2" x 11"R). Als een origineel groter dan A4 (8-1/2" x 11") wordt gescand, wordt het origineel vóór verzending automatisch verkleind naar A4R.
Resolutie (afbeelding) | Pagina's worden verzonden op basis van de geconfigureerde instellingen in elke modus.
Bestandsindeling (modus voor bestandscompressie) | De compressiemodus die is ingesteld via [Systeeminstellingen] → [Instellingen beeld verzenden] → [Scaninstellingen] → [Scaninstellingen] → [Compressiemodus bij distributie] in de instellingmodus wordt gebruikt voor alle bestemmingen.
Scannen in kleur | Als in de scanmodus de kleurmodus is ingesteld op [Meerkleuren], wordt het origineel in Mono2 naar internetfaxbestemmingen verzonden en in kleur naar scanbestemmingen. Als de faxuitbreidingskit is ingeschakeld, tikt u op de toets [Zelfde beeld verz. als faxadres] in het actiescherm om het origineel in Mono2 te verzenden. Als de internetfaxuitbreidingskit is ingeschakeld, tikt u op de toets [Zelfde beeld verz. als I-faxadres] in het actiescherm om een origineel met dezelfde instellingen als voor het internetfaxadres te verzenden. (Deze toets kan niet worden gebruikt als de faxuitbreidingskit is ingeschakeld.)
Aantal originelen | Een adres van een modus waarin het aantal vellen van het origineel wordt opgegeven, indien van toepassing, wordt ingeschakeld.
Formaat scanbestand | Als een distributieverzending wordt uitgevoerd met bestemmingen waarvoor een limiet voor de grootte van bijlagen is ingesteld via [Instelling van maximum aantal verzenddata] of [Max. grootte gegevensbijlagen (map FTP/Bureaublad/Netwerk)] (selecteer in de instellingsmodus [Systeeminstellingen] → [Instellingen beeld verzenden] → [Scaninstellingen] → [Scaninstellingen] → [Compressiemodus bij distributie]), geldt de limiet ook voor bestemmingen waarvoor geen limiet is ingesteld.
2-in-1 | Deze modus is alleen beschikbaar voor Fax en Internetfax. Het is gekoppeld aan een modus met geschikte functionaliteit.
Uitvalkleur | Deze modus is beschikbaar voor Scanner en Gegevensinvoer. Het is gekoppeld aan een modus met geschikte functionaliteit.

Terug naar begin