# VERZENDINGEN MET DE LUIDSPREKER

## Overzicht

Als u de luidspreker gebruikt om te bellen, wordt de fax verzonden nadat het nummer is gebeld en verbinding is gemaakt.

- Als iemand antwoordt, zult u zijn of haar stem horen maar zult u zelf niet kunnen spreken.
- Wanneer de luidspreker wordt gebruikt, vindt de verzending plaats zonder dat het origineel in het geheugen wordt gescand.
- Een bestemming die een F-code (subadres en wachtwoord) bevat, kan niet worden gebruikt.
- Ook kunt u geen snelkeuzetoets gebruiken die meerdere bestemmingen heeft of die een bestemming heeft die niet met een fax correspondeert.
- Bij de luidsprekerfunctie kan de toets [Voorbeeld] niet worden gebruikt voor verzending.

## Bediening

Plaats het origineel.
Plaats het origineel in de documentinvoerlade van de automatische documentinvoereenheid of op de glasplaat.

- AUTOMATISCHE DOCUMENTINVOEREENHEID
- GLASPLAAT

Tik op de toets [Luidspreker].
Wanneer de verbinding tot stand is gebracht, hoort u de kiestoon door de luidspreker van het apparaat.
Nadat u op de toets [Luidspreker] hebt getikt, gebruikt u de schuifregelaar die wordt weergegeven wanneer u op de toets [Luidspr.volume] tikt of gebruikt u de toets om het volume van de luidspreker aan te passen.
Geef het faxnummer van de bestemming op.

- EEN BESTEMMINGSNUMMER INVOEREN MET DE CIJFERTOETSEN
- EEN BESTEMMINGSNUMMER OPHALEN UIT EEN ADRESBOEK
- DE GESELECTEERDE BESTEMMINGEN
- EEN BESTEMMING OPHALEN VIA EEN ZOEKNUMMER
- EEN BESTEMMINGSNUMMER OPHALEN UIT EEN GLOBAAL ADRESBOEK
- EEN VERZENDLOGBOEK GEBRUIKEN OM OPNIEUW TE VERZENDEN
- VERZENDEN VIA KETTINGKIEZEN

U kunt geen snelkeuzetoets gebruiken waarvoor meerdere bestemmingen zijn opgeslagen.
Wanneer de verbinding tot stand is gebracht tikt u op de toets [Start] om met verzending te beginnen.
Verzending annuleren:
Tik op de toets [Stop] om de verzending te stoppen. Tik op de toets [Luidspreker] om de communicatie te stoppen.
Terug naar begin