# AUTOMATISCHE SELECTIE VAN DE KLEURMODUS WORDT NIET JUIST UITGEVOERD

Als u niet in staat bent een probleem op te lossen met behulp van de oplossingen in deze handleiding, drukt u op de toets [Aan] en zet u de hoofdschakelaar in de stand ''. Wacht ten minste 10 seconden en zet dan de hoofdschakelaar in de stand ''. Nadat de kleur van de Aan-indicator in groen is veranderd, drukt u op de toets [Aan].
Als de achtergrondkleur van de opdrachtstatusweergave in de rechterbovenhoek van het aanraakscherm niet grijs is, mag u de hoofdschakelaar niet uitschakelen en de stekker niet uit het stopcontact halen. Dit zou de harde schijf kunnen beschadigen of kunnen zorgen voor verlies van opgeslagen of ontvangen data.

Wat u moet controleren | Oplossing
--- | ---
Wilt u een van de volgende soorten originelen scannen? Wanneer zwart/wit niet is geselecteerd: Bevat het papier kleuren/is het papier gekleurd? Wanneer kleur niet is geselecteerd: Is de kleur van het origineel zeer licht? Is de kleur van het origineel zeer donker, bijna zwart? Is slechts een zeer klein gedeelte van het origineel gekleurd? | Als de kleur op 'Automatisch' is ingesteld, detecteert het apparaat of het origineel zwart/wit is of gekleurd wanneer op de toets [Starten kleur] wordt getikt. Als u echter een type origineel gebruikt zoals hier links wordt aangegeven, geeft automatische detectie mogelijk niet het juiste resultaat. In dit geval moet u de kleurinstelling handmatig opgeven.

Terug naar begin