# INTERNETFAXINSTELLINGEN

De internetfaxfuncties kunnen worden ingesteld.
Ontvangstinstellingen
Ontvangst internetfax
Hiermee schakelt u de internetfaxontvangstfuncties in.
POP3-server
Voer de hostnaam of het IP-adres van de POP3-server in.
Poortnummer
Voer het poortnummer van de POP3-server in. De standaardinstelling is poort 110.
POP-authenticatie
Het authenticatieprotocol (inclusief APOP) wordt gebruikt voor authenticatie van de POP3-server.
Gebruikersnaam
Voer de gebruikersnaam in. De speciale gebruikersaccount is vereist voor internetfaxontvangst.
Wachtwoord
Voer het wachtwoord in.
U kunt het wachtwoord wijzigen door [Wachtwoord wijzigen] te selecteren en het nieuwe wachtwoord in het tekstvak in te voeren.
Time-out POP3-communicatie
Stel een time-out voor communicatie naar de POP3-server in.
Instelling van interval ontvangstcontrole
Voer een bevestigingscyclus voor de POP3-server in.
SSL inschakelen
Hiermee wordt POP over SSL-communicatie of POP over TLS-communicatie via de opdracht STLS mogelijk. De server moet de POP over SSL-communicatie of de opdracht STLS wel ondersteunen.
U kunt POP over SSL-communicatie toestaan door 'Poortnummer' in te stellen op het poortnummer van de POP over SSL-communicatie.
U kunt POP over TLS-communicatie toestaan door 'Poortnummer' in te stellen op hetzelfde poortnummer als voor de normale POP3-communicatie.
Verbindingstest
Tik op de knop [Uitvoeren:] om de verbinding met de POP3-server te testen.
Standaardinstellingen
Eigen naam en adres I-Fax instellen
Stel deze opties in om de te gebruiken naam van de afzender en het bronadres voor internetfaxcommunicatie op te slaan. De opgeslagen naam van de afzender en het bronadres worden boven aan de ontvangen fax afgedrukt.
Naam afzender
Voer de standaardnaam van de afzender in.
Eigen adres I-Fax
Voer het standaardbronadres in.
Instellingen voor directe SMTP
Poortnummer (ontvangen)
Voer het ontvangstpoortnummer in voor directe SMTP-communicatie. De standaardinstelling is poort 25.
Time-out
Voer een time-out in.
Poortnummer (verzenden)
Voer het verzendpoortnummer in voor directe SMTP-communicatie. De standaardinstelling is poort 25.
Time-out
Voer een time-out in.
Terug naar begin