# KOPIEËN MAKEN MET DE DOORVOERLADE

## Overzicht

Naast kopieën op normaal papier kunt u met de doorvoerlade ook kopieën maken op transparanten, enveloppen, tabpapier en andere speciale media.
Zie "GESCHIKTE PAPIERTYPEN" voor meer informatie over papier dat in de doorvoerlade kan worden geladen. Zie 'PAPIER IN DE DOORVOERLADE LADEN' voor voorzorgsmaatregelen bij het laden van papier in de doorvoerlade.

## Bediening

Laad papier in de doorvoerlade.

- PAPIER IN DE DOORVOERLADE LADEN

Tik op de toets [Papierformaat] en vervolgens op de toets [Doorvoerlade].
Bij elke ladetoets wordt het formaat en type van het geladen papier getoond.

- DE PAPIERLADE VOOR HET KOPIËREN SELECTEREN

Tik op de toets [Type + formaat] en selecteer het formaat en type papier.

- HET TYPE EN FORMAAT VAN PAPIER IN DE DOORVOERLADE OPGEVEN

Plaats het origineel en tik op de toets [Voorbeeld].
Plaats het origineel in de documentinvoerlade van de automatische documentinvoereenheid of op de glasplaat.

- AUTOMATISCHE DOCUMENTINVOEREENHEID
- GLASPLAAT

Tik op de toets [Starten kleur] of [Starten zwart/wit].
Wanneer u slechts één set kopieën maakt, hoeft u het aantal kopieën niet op te geven.
Twee of meer sets kopieën maken:
Tik op de kopieweergavetoets om het aantal kopieën op te geven.
Terug naar begin