# TOEPASSINGEN VAN DE NETWERKSCANNER

Met de netwerkscanner kunt u een afbeeldingsbestand maken op basis van de gegevens van het origineel dat is gescand door het apparaat en het bestand via een netwerk naar een pc, FTP-server of andere bestemming te verzenden. Het origineel wordt zo nodig gescand met een TWAIN-compatibele toepassing op uw pc.
De netwerkscannerfunctie biedt de volgende scanmodi.

- Scannermodus
- Internetfaxmodus
- Gegevensinvoermodus

Scannermodus
De scannerfunctie van het apparaat verzendt op de onderstaande wijze een gescand origineel naar de opgegeven bestemming.

- Scannen naar e-mail
  Een gescand bestand wordt aan een e-mailbericht toegevoegd en verzonden.

- Scannen naar FTP
  Het gescande bestand wordt naar een opgegeven map van een FTP-server verzonden.
  Nadat het bestand is verzonden, is het ook mogelijk om een e-mailbericht naar een eerder opgeslagen e-mailadres te verzenden om de ontvanger op de hoogte te brengen van de locatie van het bestand.

- Scannen naar bureaublad
  Het gescande bestand wordt naar een opgegeven map op uw computer verzonden.
  Voor het gebruik van Scannen naar bureaublad moet software worden geïnstalleerd van de cd-rom 'Sharpdesk/Network Scanner Utilities' die met het apparaat wordt meegeleverd. Zie de handleiding (PDF-indeling) of het Lees mij-bestand op de cd-rom voor de systeemvereisten van de software. Raadpleeg het 'Sharpdesk-installatiehandboek' voor de procedures voor het installeren van de software.

- Scannen naar netwerkmap
  Het gescande bestand wordt naar een netwerkmap op een Windows-pc op hetzelfde netwerk als het apparaat verzonden.
  Nadat het bestand is verzonden, is het ook mogelijk om een e-mailbericht naar een eerder opgeslagen e-mailadres te verzenden om de ontvanger op de hoogte te brengen van de locatie van het bestand.

Zie 'EEN BEELD IN SCANMODUS VERZENDEN' voor de bedieningsprocedure.
Internetfaxmodus
Het gescande bestand wordt als internetfax verzonden. Internetfaxen worden zo nodig ontvangen.
Het apparaat ondersteunt Direct SMTP, waarmee u rechtstreeks Internetfaxen binnen uw bedrijf kunt versturen zonder een mailserver te gebruiken.
U kunt de functie Internetfax alleen gebruiken als de internetfaxuitbreidingskit is geïnstalleerd.
Zie 'EEN FAX VERZENDEN IN INTERNETFAXMODUS' voor de bedieningsprocedure.
Gegevensinvoermodus
Gegevens die in de modus Gegevensinvoer worden ingevoerd via het aanraakscherm of automatisch worden gegenereerd door het apparaat, kunnen als een metagegevensbestand in XML-indeling worden verzonden naar een directory op een FTP-server of een toepassing op een pc.
De applicatie-integratiemodule moet worden geïnstalleerd om de functie voor verzending van metadata te gebruiken.
De applicatie-integratiemodule kan worden gecombineerd met de netwerkscanner om een metadatabestand aan een gescand afbeeldingsbestand toe te voegen.
Metadata bieden informatie over een bestand, hoe het verwerkt moet worden en wat de relatie met andere objecten is.
Zie 'METADATA VERZENDEN' voor de bedieningsprocedure.
Terug naar begin