# ONTVANGEN INTERNETFAXEN DOORSTUREN(FAXGEGEVENS DOORSTUREN)

## Overzicht

Wanneer het apparaat niet kan afdrukken omdat er geen papier of toner meer aanwezig is, worden ontvangen internetfaxen doorgestuurd naar een ander, vooraf geregistreerd internetfaxadres (inclusief directe SMTP).

- Doorsturen is niet mogelijk wanneer geen faxen zijn ontvangen of geen faxnummer voor doorsturen is geprogrammeerd.
- Als sommige pagina's van een fax die wordt doorgestuurd al zijn afgedrukt, worden alleen de niet afgedrukte pagina's doorgestuurd.
- Als het doorsturen mislukt omdat de verzending is geannuleerd of een communicatiefout is opgetreden, worden de betreffende faxen weer opgenomen in de afdrukwachtrij van het apparaat.
- Als een scherm voor wachtwoordinvoer wordt weergegeven nadat u op de toets [OK] hebt getikt, is de functie [Instelling vasthouden ontvangen afdrukgegevens] ingeschakeld. Voer het wachtwoord in met de cijfertoetsen om het doorsturen te starten.
  - EEN FAX MET WACHTWOORDBEVEILIGING AFDRUKKEN (Instelling vasthouden ontvangen afdrukgegevens)

## Bediening

Tik op de toets [Instellingsmodus] in het beginscherm.
Tik op de toets [Faxdata Ontvangen/Doorsturen].
Tik op de toets [Internetfaxinstellingen].
Tik op de toets [Uitvoeren] in [Ontvangen gegevens doorsturen] om met het doorsturen te beginnen.
Terug naar begin