# TONER HECHT NIET GOED OF ER KOMEN KREUKEN IN HET PAPIER

Wat u moet controleren | Oplossing
--- | ---
Gebruikt u papier dat niet aan de specificaties voldoet? | Gebruik door SHARP aanbevolen papier. Het gebruik van papier voor andere modellen of speciaal papier dat niet wordt aanbevolen kan leiden tot vastlopen, kreuken of vlekken. - 'VERBRUIKSGOEDEREN' in de 'Verkorte installatiehandleiding'
Is het papiertype correct ingesteld? | Stel het juiste papiertype in bij de lade-instellingen. Let vooral op het volgende: U gebruikt een zware kwaliteit papier maar bij de lade-instellingen is een ander papiertype ingesteld. (De afbeelding kan bij wrijving verdwijnen.) U gebruikt een ander papiertype dan zwaar papier maar bij de lade-instellingen is zwaar papier ingesteld. (Dit kan leiden tot kreuken en vastlopen.) Selecteer in de instellingsmodus [Papierlade-Instellingen] → [Laderegistratie].
Is het papier op zo'n manier geladen dat op de achterkant wordt afgedrukt? | Controleer de voorzijde en achterzijde van het papier. Sommige papiertypen, zoals etiketten en transparanten, hebben specifieke voor- en achterzijden. Als op de verkeerde zijde wordt afgedrukt van etiketten of transparanten, hecht de toner mogelijk niet goed en krijgt u geen scherpe afbeelding.

Terug naar begin