# VOORDAT U HET APPARAAT ALS FAXAPPARAAT GEBRUIKT

Sluit het apparaat aan op de telefoonlijn.
Sluit de ene stekker van het telefoonsnoer aan op de LINE-aansluiting op het apparaat, zoals afgebeeld, en sluit de andere stekker aan op de telefoonwandaansluiting.
*Gebruik altijd het aangesloten telefoonsnoer.
In sommige landen is een adapter vereist om het telefoonsnoer aan te sluiten op de telefoonwandaansluiting, zoals afgebeeld.
Zorg ervoor dat de hoofdschakelaar in de stand "|" staat.
Als de Aan-indicator brandt, staat de hoofdschakelaar in de stand '|'. Als de Aan-indicator niet brandt, zet u de hoofdschakelaar in de stand "|" en drukt u op de toets [Aan] op het bedieningspaneel.
* Als u de faxfunctie gaat gebruiken en in het bijzonder wanneer faxontvangst of faxverzending met timer 's nachts zullen plaatsvinden, moet u ervoor zorgen dat de hoofdschakelaar in de stand '|' blijft staan.
Als u de faxfunctie wilt gebruiken, en met name wanneer ontvangst of timerverzending 's nachts plaatsvindt, schakel de hoofdschakelaar dan niet uit.
Stel het type telefoonlijn in.
De kiesmodusinstelling van het apparaat moet overeenkomen met het type telefoonlijn dat u gebruikt.
* Als de instelling onjuist is, kiest u mogelijk een verkeerd telefoonnummer of belt u mogelijk naar de verkeerde bestemming.
Het type telefoonlijn automatisch instellen:
In de "Instellingsmodus" selecteert u [Systeeminstellingen] → [Instellingen Beeld Verzenden] → [Faxinstellingen] → [Standaardinstellingen] → [Kiesmodusinstelling] en [Automatische selectie].
U kunt het type telefoonlijn indien nodig handmatig instellen.
Deze instelling kan alleen worden geactiveerd in Canada.
Controleer de datum en tijd.
Controleer of de correcte datum en tijd op het apparaat zijn ingesteld.
Stel de datum en tijd in de instellingsmodus van het apparaat in.
De datum en tijd van het apparaat instellen:
selecteer in de instellingsmodus [Systeeminstellingen] → [Standaardinstellingen] → [Klokaanpassing].
Als [Aanpassen van klok uitschakelen] is ingeschakeld, kunnen de datum en tijd niet worden gewijzigd.
Selecteer in dat geval [Systeeminstellingen] in de "Instellingsmodus" en selecteer [Bedieningsinstellingen] om de instelling [Aanpassen van klok uitschakelen] uit te schakelen.
Sla het faxnummer van de afzender op.
Sla de naam van een afzender op bij [Naam van afzender] en sla het faxnummer op bij [Faxnr.]. Zorg dat u deze gegevens configureert, deze zijn nodig voor de communicatie.
De naam en het adres van de afzender opslaan:
selecteer in de instellingsmodus [Systeeminstellingen] → [Instellingen beeld verzenden] → [Bedieningsinstellingen] → [Eigen nummer en naam] → [Registratie zendergegevens].

### Bestemmingsadressen in het adresboek opslaan voor elke scanmodus

U kunt adressen opslaan in het adresboek voordat u de Faxmodus gaat gebruiken.
Raadpleeg de volgende paragraaf voor meer informatie over het gebruik van adresboeken en het opslaan van adressen.

- ADRESBOEK
- ADRESSEN OPSLAAN VIA DIRECTE INVOER
- ADRESSEN OPSLAAN VIA GLOBAAL ADRES ZOEKEN
- ADRESSEN OPSLAAN UIT VERZENDLOGBOEKEN VAN FAX OF AFBEELDING
- GROEPEN OPSLAAN

Terug naar begin