# SHARP OSA-INSTELLINGEN

U kunt de Sharp OSA-instellingen gebruiken als het apparaat een externe account-module of een applicatiecommunicatiemodule heeft.
De applicatiecommunicatiemodule en de externe accountmodule behoren in sommige landen en regio's tot de standaard uitrusting van het apparaat.
Instellingen extern account
Extern accountbeheer
Als deze instelling is ingeschakeld, schakelt het apparaat naar de externe optelmodus en kan de optelfunctie worden gebruikt via een externe accountapplicatie.
Authenticatie door externe server inschakelen
Als deze instelling is ingeschakeld, schakelt het apparaat naar de externe authenticatiemodus. De toegang tot het apparaat wordt beheerd door de externe applicatie.
Wanneer instellingen worden gewijzigd, worden deze pas van kracht nadat het apparaat opnieuw is gestart. Zie voor het herstarten van het apparaat 'DE VOEDING INSCHAKELEN' in 'VOORDAT U HET APPARAAT GEBRUIKT'
INSTELLINGEN USB-DRIVER
Stel bij het installeren van de externe account-module of applicatiecommunicatiemodule de driver van het USB-apparaat in dat moet worden aangesloten.
Extern toetsenbord
Geef aan of de interne of externe driver voor het externe toetsenbord moet worden gebruikt.
Cardlezer/-schrijver
Geef aan of de interne of externe driver voor de IC-kaartlezer/-schrijver moet worden gebruikt.
USB-geheugen
Geef aan of de interne of externe driver voor de USB-stick moet worden gebruikt.
Encryptieniveau
Selecteer het niveau van versleuteling voor communicatie met de externe driver.
Kies uit Geen, AES-128 en AES-256.

- Wanneer de externe driver is geselecteerd, wordt het aangesloten USB-apparaat beschouwd als niet-aangesloten en kan het niet worden gebruikt.
- Wanneer instellingen worden gewijzigd, worden deze pas van kracht nadat het apparaat opnieuw is gestart.
  Zie 'DE VOEDING INSCHAKELEN' voor informatie over het opnieuw opstarten van het apparaat.
- Zie 'CONTROLE USB-APPARAAT' om de aansluiting van een USB-apparaat dat is verbonden met het apparaat te testen.

Instellingen opdrachtprioriteit
Stel de afspeelsnelheid in voor de animatie in Sharp OSA-applicaties.
De volgende instellingen kunnen worden geconfigureerd.

- Afdrukken met prioriteit
- Halftoon
- Animatie met prioriteit afspelen

Als [Lcd-animatie afspelen] of [In balans] is geselecteerd, kan de opdrachtverwerkingssnelheid (of afdruksnelheid) van het apparaat trager worden.
Selecteer [Afdrukken met prioriteit] om de verwerkingssnelheid van de afdrukopdracht te verhogen.
Terug naar begin