# INSTELLINGEN OORSPRONKELIJKE STATUS

De volgende instellingen zijn bedoeld voor de kopieerfunctie.
Standaardinstellingen die u met deze instellingen selecteert, zijn van toepassing op alle functies van het apparaat (niet alleen de kopieerfunctie).
De kopieerinstellingen worden gewist wanneer op de toets [Aan] wordt gedrukt, wanneer op de toets [CA] wordt getikt of wanneer het interval voor automatisch wissen is verlopen. Deze instellingen worden gebruikt om de standaardinstellingen voor de kopieermodus te wijzigen.
De volgende instellingen kunnen worden gewijzigd:

Item | Beschrijving
--- | ---
Kleurmodus | Configureer standaardinstellingen voor kleurmodus.
Papierlade | Geef de papierlade op die u wilt gebruiken als standaardpapierlade.
Belichtingstype | Standaardinstellingen voor belichtingsmodus configureren.
Kopieerfactor | Geef de kopieerfactor op die u standaard wilt gebruiken.
2-zijdige kopie | Configureer de 2-zijdige modusinstellingen die u standaard wilt gebruiken. Als deze instelling wordt gebruikt om de standaardinstelling voor de duplexfunctie te wijzigen naar een andere instelling dan '1-zijdig naar 1-zijdig' en de duplexfunctie of automatische documentinvoereenheid niet functioneert of is uitgeschakeld, zal deze instelling worden teruggezet naar '1-zijdig naar 1-zijdig'.
Uitvoer | Stel de uitvoermethode en uitvoerlade in die u standaard wilt gebruiken.
Terug naar standaardwaarden | Hiermee zet u alle items terug op de fabrieksinstellingen.

Terug naar begin