# EEN DUN ORIGINEEL SCANNEN(LANGZAME SCANMODUS)

## Overzicht

Gebruik deze functie wanneer u dunne originelen wilt scannen met behulp van de automatische documentinvoereenheid. Deze functie helpt voorkomen dat dunne originelen in het apparaat vastlopen.
Bij selectie van de langzame scanmodus is 2-zijdig scannen niet mogelijk.

## Bediening

Plaats het origineel in de documentinvoerlade van de automatische documentinvoereenheid.
Stel de origineelgeleiders langzaam af.

- AUTOMATISCHE DOCUMENTINVOEREENHEID

Als de originelen met teveel kracht worden ingevoerd, kunnen ze kreuken en vastlopen.
Geef de bestemming op.

- EEN BESTEMMING OPHALEN UIT EEN ADRESBOEK
- EEN LIJST VAN DE GESELECTEERDE BESTEMMINGEN WEERGEVEN
- EEN BESTEMMING OPHALEN VIA EEN ZOEKNUMMER
- EEN ADRES HANDMATIG OPGEVEN
- EEN NETWERKMAP OPGEVEN
- EEN BESTEMMING OPHALEN UIT EEN GLOBAAL ADRESBOEK
- EEN VERZENDLOGBOEK GEBRUIKEN OM OPNIEUW TE VERZENDEN

Druk op de toets [Overige] en vervolgens op de toets [Langzame scanmodus].
Op het pictogram wordt een vinkje weergegeven.
De instelling Langzame scanmodus annuleren:
tik op de toets [Langzame scanmodus] om het vinkje te verwijderen.
Wanneer u klaar bent met het invoeren van de instellingen, tikt u op de toets [Vorige].
Tik op de toets [Start] om het scannen van het origineel te starten.
Tik op de toets [Voorbeeld] om het voorbeeld van een afbeelding te controleren voordat u een fax verstuurt. Zie 'DE AFBEELDING VOOR HET VERZENDEN CONTROLEREN' voor meer informatie. Instellingen voor deze functie kunnen echter niet in het voorbeeldscherm worden gewijzigd.
Er klinkt een pieptoon om aan te geven dat het scannen en verzenden is voltooid.
Terug naar begin