# DE TONERKANALEN VAN DE FOTOGELEIDENDE DRUM REINIGEN

## Overzicht

Als u zwarte of gekleurde strepen ziet nadat u de glasplaat en de automatische documentinvoereenheid hebt gereinigd, moet u de tonerkanalen van de fotogeleidende drum reinigen met de tonerkanaalreiniger.

- Als het reinigen van de tonerkanalen van de fotogeleidende drum het probleem niet oplost, trekt u de knop nog driemaal uit en duwt u deze weer terug.
- Wanneer u de knop gebruikt om de tonerkanalen te reinigen, trekt en duwt u de knop langzaam van de ene kant naar de andere.

## Bediening

Open de voorklep.
Plaats de vergrendeling van de toner inzamelcontainer in de ontgrendelpositie, duw deze omlaag totdat de toner inzamelcontainer stopt en til de container vervolgens langzaam op om deze te verwijderen.
Verwijder de tonerkanaalreiniger.
De tonerkanaalreiniger is bevestigd aan de voorklep van het apparaat.

1. Druk op de rechterkant van de tonerkanaalreiniger om deze van de haak te nemen.
2. Breng de reiniger over de haak om deze voorin te plaatsen.
3. Draai de tonerkanaalreiniger rond naaf (A) om deze van de haak aan de linkerkant te nemen.

Reinig het tonerkanaal.
Duw de tonerkanaalreiniger volledig naar binnen en trek deze voorzichtig weer naar buiten.
Breng de tonerkanaalreiniger zo naar binnen dat etiket (A) aan de kant van het reinigingsdoel en etiket (B) aan de kant van de reiniger zijn geplaatst, zoals hieronder getoond.
Herhaal stap 4 voor alle overige tonerkanalen.
In totaal zijn er 4 plaatsen om te reinigen in het apparaat, zoals getoond.
Plaats de tonerkanaalreiniger weer op de oorspronkelijke plaats terug.

1. Plaats de tonerkanaalreiniger op naaf (A) om deze te draaien en plaats vervolgens de punt (de kant zonder handvat) op de haak aan de linkerkant.
2. Plaats de rechterkant van de tonerkanaalreiniger over de haak om deze achterin te plaatsen.
3. Plaats de tonerkanaalreiniger op de haak.

Plaats een toner inzamelcontainer.
Plaats de container in een hoek vanaf de bovenkant. (In tegengestelde richting van verwijderen.)
Duw de toner inzamelcontainer in het apparaat.
Duw de verzamelaar naar binnen totdat deze vastklikt.
Vergrendel de toner inzamelcontainer.
Verplaats de vergrendeling van de toner inzamelcontainer naar de vergrendelingspositie.
Sluit de voorklep.
Terug naar begin