# STANDAARDINSTELLINGEN

U kunt de instellingen met betrekking tot de printerfunctie configureren.
De voorwaarden voor printerinstellingen worden hieronder beschreven.
Kennisgevingspagina niet afdrukken
Hiermee schakelt u de mogelijkheid uit om een kennisgevingspagina af te drukken.
Testpagina niet afdrukken
Hiermee schakelt u de mogelijkheid uit om de testpagina af te drukken.
Wanneer deze instelling is ingeschakeld, kan [Systeeminstellingen] → [Lijst afdrukken (gebruiker)] → [Testpagina Printer] in de instellingsmodus niet worden gebruikt om testpagina's af te drukken.
A4/Letter-formaat auto veranderen
Bij het afdrukken van een afbeelding van 8-1/2" x 11" (A4-formaat), kan bij deze instelling papier van A4-formaat (8-1/2 x 11") worden gebruikt als geen papier van A4-formaat (8-1/2" x 11") is geladen.
Afdrukdichtheid printer
Hiermee maakt u de afdrukdichtheid voor kleur- en zwart-witafbeeldingen lichter of donkerder. De afdrukdichtheid kan op vijf niveaus worden ingesteld.
CMYK-belichting aanpassen
Past de dichtheid van cyaan (C), magenta (M), geel (Y) en zwart (Bk) aan. De belichting van elke kleur kan op 17 niveaus worden ingesteld.
Instellingen handinvoerlade
Papierformaat herkenning handinvoer inschakelen
Deze functie wordt gebruikt om het afdrukken te blokkeren wanneer het opgegeven papierformaat voor een afdrukopdracht verschilt van het papierformaat dat is geladen in de doorvoerlade.
Papiersoort herkenning handinvoer inschakelen
Deze functie wordt gebruikt om het afdrukken te blokkeren wanneer het opgegeven papierformaat voor een afdrukopdracht verschilt van het papierformaat dat is geladen in de doorvoerlade.
Handinvoer uitsluiten bij automatische papierselectie
Wanneer [Automatisch] is geselecteerd voor papiertypeselectie, wordt de doorvoerlade uitgesloten van de laden die kunnen worden geselecteerd. Dit wordt aanbevolen wanneer regelmatig speciaal papier in de doorvoerlade wordt geladen.
Opdrachtwachtrijplaatsing
Wanneer deze functie is ingeschakeld, worden ontvangen afdrukopdrachten weergegeven in de wachtrij in het opdrachtstatusscherm. De opdrachten worden verplaatst naar de opdrachtwachtrij nadat deze door het apparaat zijn geanalyseerd. Meerdere opdrachten die nog niet zijn geanalyseerd, kunnen in de wachtrij worden opgenomen.
Wanneer deze functie is uitgeschakeld, worden ontvangen afdrukopdrachten weergegeven in de opdrachtwachtrij en niet in de spoolwachtrij. Wanneer echter een versleuteld PDF-bestand worden afgedrukt, wordt de opdracht in de spoolwachtrij getoond.
Rechtstr. afdr. USB-geh. niet toestaan
Hiermee schakelt u de functie voor rechtstreeks afdrukken van een bestand op een USB-stick uit.
Rechtstreeks afdrukken vanuit netwerkmap uitschakelen
Hiermee schakelt u rechtstreeks afdrukken vanuit een netwerkmap uit.
Verzenden tijdens afdrukken uitschakelen
Hiermee schakelt u de functie Beeld verzenden tijdens afdrukken uit.
Terug naar begin