# PAPIER KAN NIET WORDEN GELADEN UIT DE PAPIERLADE

Wat u moet controleren | Oplossing
--- | ---
Is het papier op de juiste wijze in de papierlade geplaatst? | Stel de geleiders af op de maat van het papier. Zorg ervoor dat de hoogte van het papier niet boven de aangegeven lijn uitkomt.
Zijn beperkingen gedefinieerd voor laden die in elke modus kunnen worden gebruikt (kopiëren, afdrukken, faxen, internetfax en documentarchivering)? | Controleer de instellingen in [Papierlade-Instellingen] en kijk of er bij elke modus een vinkje staat ([Bezig met invoeren van goedgekeurde opdracht]). Functies die niet zijn ingeschakeld (aangevinkt) kunnen niet voor afdrukken worden gebruikt bij die lade. Selecteer in de instellingsmodus [Papierlade-Instellingen] → [Laderegistratie] → [Bezig met invoeren van goedgekeurde opdracht].

Terug naar begin