# INTERFACE-INSTELLINGEN

U kunt de instellingen met betrekking tot de printerfunctie configureren.
Deze instellingen worden gebruikt om de verzending van gegevens naar de USB- of netwerkpoort te controleren en te bewaken.
Hexadecimale Dump
Deze functie wordt gebruikt om de afdrukgegevens van een computer af te drukken in hexadecimale indeling, samen met de bijbehorende ASCII-tekst. Hiermee kunt u controleren of de afdrukgegevens via de pc correct naar de printer worden verzonden.
Voorbeeld van een hexadecimale dump
I/O-time-out
De I/O time-out kan worden ingesteld op elk waarde tussen 1 en 999 seconden.
De I/O time-out zorgt voor een tijdelijke stopzetting van de verbinding als de ingestelde tijdsduur verstrijkt zonder dat er gegevens worden ontvangen via de poort. Nadat de verbinding is verbroken, wordt de poort op automatische selectie ingesteld of geactiveerd wanneer de volgende afdrukopdracht is gestart.
USB-poort inschakelen
Hiermee schakelt u afdrukken via de USB-poort in.
Omschakeling USB-poortemulatie
Selecteer de geëmuleerde printertaal als het apparaat is aangesloten op een USB-poort.
De volgende instellingen kunnen worden geconfigureerd.

- Automatisch
- Post Script
- PCL

- De instellingen zijn gelijk aan die voor 'Omschakeling netwerkpoortemulatie'.
- Tenzij zich regelmatig printerfouten voordoen, raden wij u aan de fabrieksinstelling 'Automatisch' te gebruiken.

Netwerkpoort inschakelen
Hiermee schakelt u afdrukken via de netwerkpoort in.
Omschakeling Netwerk-Poortemulatie
Deze instelling wordt gebruikt om de geëmuleerde printertaal te selecteren wanneer het apparaat is aangesloten op een netwerkpoort.
De volgende instellingen kunnen worden geconfigureerd.

- Automatisch
- Post Script
- PCL

- De instellingen zijn gelijk aan die voor 'Omschakeling USB-poortemulatie'.
- Tenzij zich regelmatig printerfouten voordoen, raden wij u aan de fabrieksinstelling 'Automatisch' te gebruiken.

Methode voor poortomschakeling
Hiermee wordt bepaald wanneer poortomschakeling plaatsvindt.
Schakelen aan einde van opdracht
De poort wordt gewijzigd naar automatische selectie wanneer het afdrukken is voltooid.
Omschakelen na I/O-time-out
Wanneer de ingestelde tijd in 'I/O-time-out' verstrijkt, wordt de poort gewijzigd naar automatische selectie.
De volgende twee printerpoorten zijn beschikbaar op het apparaat:

- USB-poort
- Netwerkpoort

Terug naar begin