# BEDIENING OP AFSTAND VAN HET APPARAAT

## Overzicht

Bedien het apparaat op afstand via uw computer.
U kunt het apparaat op afstand bedienen via hetzelfde paneel als het bedieningspaneel van het apparaat. Dit paneel wordt op uw pc weergegeven en biedt dezelfde gebruikerservaring als bediening op het apparaat zelf.
De functie voor bediening op afstand kan slechts op één computer tegelijkertijd worden gebruikt.

## Bediening

Voordat u de functie voor bediening op afstand kunt gebruiken, is de volgende voorbereiding vereist.

- Selecteer in de instellingsmodus [Systeeminstellingen] → [Bedieningsinstellingen] → [Instellingen bediening op afstand] → [Bediening van externe software] en selecteer [Allow] voor [Bedieningsauthoriteit].
- Sluit het apparaat op het netwerk aan.
- Installeer VNC-applicatiesoftware (aanbevolen VNC-software: RealIVNC) op uw computer.

Nadat de voorbereiding is voltooid, volgt u de bedieningprocedure hieronder om de functie in te stellen.
Bijvoorbeeld: RealVNC
Start de VCN-viewer.
Voer het IP-adres van het apparaat in het invoervak 'Server' in.
Vraag de beheerder van het apparaat om het IP-adres.
Klik op de knop [OK].
Volg de aanwijzingen op het bedieningspaneel van het apparaat om de verbinding toe te staan.
Wanneer het apparaat is verbonden met VNC-applicatiesoftware, wordt weergegeven op de systeembalk van het aanraakscherm van het apparaat.
Als u de verbinding wilt verbreken, sluit u de VNC-applicatiesoftware af of tikt u op .
Gebruik het bedieningspaneel op dezelfde manier als op het apparaat. U kunt echter geen waarden in serie invoeren door continu op de toets te klikken.
De bedieningsautoriteit voor de functie externe bediening instellen:
Selecteer in de instellingsmodus [Systeeminstellingen] → [Bedieningsinstellingen] → [Instellingen bediening op afstand].
Terug naar begin