# NETWERKINSTELLINGEN

Hieronder volgt een lijst van items in de instellingsmodus met de fabrieksinstellingen en beperkingen voor elk item.
Afhankelijk van de specificaties van het apparaat en de geïnstalleerde randapparatuur zijn sommige instellingen mogelijk niet beschikbaar.
G: Algemene gebruiker; B: Systeembeheerder/beheerder

Item | Fabrieksinstelling | G | B
--- | --- | --- | ---
| Netwerkinstellingen
| Snelle instellingen
| Nee | Ja
| IPv4-instellingen
| - | Nee | Ja
| IPv6-instellingen
| - | Nee | Ja
| Instellingen voor netwerknaam
| - | Nee | Ja
| DNS-instellingen
| - | Nee | Ja
| SMTP-instellingen
| - | Nee | Ja
| LDAP-instellingen
| - | Nee | Ja
| Instellingen voor NAS/openbare mappen
| - | Nee | Ja
| Algemene instellingen
| Nee | Ja
| Algemene instellingen
| Nee | Ja
| Afdrukstatus bij opstarten
| Uitgeschakeld | Nee | Ja
| Netwerkinstellingen
| - | Nee | Ja
| NIC terugstellen
| - | Nee | Ja
| Protocolinstellingen
| Nee | Ja
| IPv4-instellingen
| Nee | Ja
| DHCP/BOOTP
| Uitgeschakeld | Nee | Ja
| RARP
| Uitgeschakeld | Nee | Ja
| IPv6-instellingen
| Nee | Ja
| IPv6
| Uitgeschakeld | Nee | Ja
| DHCPv6
| Ingeschakeld | Nee | Ja
| Pingopdracht
| Nee | Ja
| NetWare
| Nee | Ja
| NetWare-instellingen
| Nee | Ja
| NetWare
| Uitgeschakeld | Nee | Ja
| Frametype
| 802.2 | Nee | Ja
| Werkingsmodus
| PSERVER | Nee | Ja
| PSERVER-instellingen
| - | Nee | Ja
| RPRINTER-instellingen
| - | Nee | Ja
| EtherTalk
| Nee | Ja
| EtherTalk-instellingen
| Nee | Ja
| EtherTalk
| Uitgeschakeld | Nee | Ja
| NetBIOS
| Nee | Ja
| NetBIOS-instellingen
| Nee | Ja
| NBT/WINS
| Uitgeschakeld | Nee | Ja
| Services instellingen
| Nee | Ja
| DNS
| - | Nee | Ja
| WINS
| - | Nee | Ja
| SMTP
| - | Nee | Ja
| SNMP
| - | Nee | Ja
| Kerberos
| - | Nee | Ja
| SNTP
| - | Nee | Ja
| mDNS
| - | Nee | Ja
| Afdrukpoortinstellingen
| Nee | Ja
| LPD
| Nee | Ja
| LPD-instellingen
| Nee | Ja
| LPD
| Ingeschakeld | Nee | Ja
| Time-out
| 0 seconden | Nee | Ja
| Banner gebruiken
| Uitgeschakeld | Nee | Ja
| RAW
| Nee | Ja
| RAW-afdrukinstellingen
| Nee | Ja
| RAW-afdruk
| Ingeschakeld | Nee | Ja
| Poortnummer
| 9100 | Nee | Ja
| Time-out
| 90 seconden | Nee | Ja
| Bidirectioneel gebruiken
| Uitgeschakeld | Nee | Ja
| WSD
| Nee | Ja
| WSD-instellingen
| Nee | Ja
| WSD-afdruk
| Ingeschakeld | Nee | Ja
| Multicast-detectie gebruiken
| Ingeschakeld | Nee | Ja
| LDAP-instellingen
| Nee | Ja
| LDAP-instellingen
| Ingeschakeld | Nee | Ja
| Lijst met globale adresboeken
| - | Nee | Ja
| Instellingen voor NAS/openbare mappen
| Nee | Ja
| Openbaar
| Gebruik van opslagruimte
| Toegestaan | Nee | Ja
| Gedeeld
| Gebruik van opslagruimte
| Toegestaan | Nee | Ja
| faxontvangst
| Gebruik van opslagruimte
| Toegestaan | Nee | Ja
| Proxy-instellingen
| Nee | Ja
| Proxyserveradres
| - | Nee | Ja
| Gebruikersnaam
| - | Nee | Ja
| Wachtwoord
| - | Nee | Ja
| Poortnummer
| 8080 | Nee | Ja
| Adres zonder proxy te gebruiken
| - | Nee | Ja
| Instellingen voor draadloos
| Nee | Ja
| Instellingen voor draadloos
| - | Nee | Ja
| Venster voor draadloze instellingen
| - | Nee | Ja
| Instellingen voor HTTP-toegang
| Nee | Ja
| Aantal gebruikers dat zich gelijktijdig kan aanmelden
| 32 | Nee | Ja
| Tijd tot automatische afmelding
| 60 | Nee | Ja
| Aangemelde gebruiker weergeven
| - | Nee | Ja

Terug naar begin