# INSTELLINGEN INKOMENDE ROUTING (SCHIJFOPSLAG)

Instellingen voor het opslaan van ontvangen faxen op de harde schijf.

Item | Beschrijving
--- | ---
Ontvangen faxen automatisch op schijf opslaan | Stel in of u ontvangen faxen wilt opslaan op de harde schijf.
Instellen welke faxen u wilt opslaan | Selecteer welke ontvangen faxen u wilt opslaan. Kies uit regel 1 tot en met 3 en internetfax.
Map opgeven | Geef de map op waarin u ontvangen faxen wilt opslaan. Voer een mapnaam in van maximaal 32 tekens van volle of halve breedte.
Opslag van mappen op datum inschakelen/uitschakelen | Voor het aanmaken van datummappen waarin u ontvangen faxen op datum kunt opslaan.
Afdrukinstellingen ontvangen faxen | Voor het instellen van afdrukinstellingen voor ontvangen faxen. Opslaan en afdrukken: Ontvangen faxen opslaan op de harde schijf en afdrukken. Alleen afdrukken bij opslagfout: De ontvangen fax afdrukken als het opslaan mislukt. Opslaan in foutbox van inkomende routing bij opslagfout: Als de opslag op de harde schijf mislukt, dan wordt de fax opgeslagen in de foutbox van inkomende routing.
Bestand Indeling | Selecteer de bestandsindeling voor inkomende routing.
Vooraf ingestelde tekens | Voor het instellen van tekens die worden toegevoegd aan de bestandsnaam als het bestand is opgeslagen. Als "Teken 1" en "Teken 2" zijn ingesteld bij "Bestandsnaam nr. 1 tot nr. 7", dan worden de ingestelde tekens toegevoegd aan de bestandsnaam. Voer maximaal 64 tekens in van volle of halve breedte.
Bestandsnaam nr. 1 tot nr. 7 | Voor het instellen van de informatie in de bestandsnaam tijdens het opslaan van het bestand.
Ontvangstmelding instellen | Voor het instellen van de verzending van een e-mail bij faxontvangst.
E-mailadres melding | Het adres waarnaar de melding wordt gezonden.
Directe Invoer | Voer het adres in voor het verzenden van de melding. Voer maximaal 1500 tekens in van halve breedte voor het adres.
Globaal Adres Zoeken | Kies een adres uit de globale adressen.
Toevoegen aan lijst | Het direct ingevoerde adres of globale adres wordt opgeslagen als adres voor het verzenden van de melding.

Terug naar begin