# DE PT-LADER VAN DE PRIMAIRE TRANSPORTBAND REINIGEN

## Overzicht

Als u zwarte of gekleurde strepen ziet nadat u de glasplaat, de automatische documentinvoereenheid en de tonerkanalen hebt gereinigd, moet u de PT-lader reinigen met de PT-laderreiniger.

## Bediening

Open de voorklep.
Plaats de vergrendeling van de toner inzamelcontainer in de ontgrendelpositie, duw deze omlaag totdat de toner inzamelcontainer stopt en til de container vervolgens langzaam op om deze te verwijderen.
Reinig de PT-lader.
Trek de PT-laderreiniger voorzichtig naar de positie waarvan u denkt dat deze juist is en duw deze vervolgens volledig terug naar binnen.
Herhaal deze bewerking driemaal.
Duw de toner inzamelcontainer in het apparaat.
Duw de verzamelaar naar binnen totdat deze vastklikt.
Vergrendel de toner inzamelcontainer.
Verplaats de vergrendeling van de toner inzamelcontainer naar de vergrendelingspositie.
Sluit de voorklep.
Terug naar begin