# HET APPARAAT BEGINT NIET MET FAXONTVANGST

Als u niet in staat bent een probleem op te lossen met behulp van de oplossingen in deze handleiding, drukt u op de toets [Aan] en zet u de hoofdschakelaar in de stand ''. Wacht ten minste 10 seconden en zet dan de hoofdschakelaar in de stand ''. Nadat de kleur van de Aan-indicator in groen is veranderd, drukt u op de toets [Aan].
Als de achtergrondkleur van de opdrachtstatusweergave in de rechterbovenhoek van het aanraakscherm niet grijs is, mag u de hoofdschakelaar niet uitschakelen en de stekker niet uit het stopcontact halen. Dit zou de harde schijf kunnen beschadigen of kunnen zorgen voor verlies van opgeslagen of ontvangen data.

Wat u moet controleren | Oplossing
--- | ---
Is de ontvangstmodus ingesteld op [Handmatig ontvangst] in de instellingsmodus? | Stel de ontvangstmodus in op [Automatische Ontvangst]. Wanneer de ontvangstfunctie is ingesteld op [Handmatig Ontvangst], ontvangt het apparaat faxen niet automatisch. Selecteer [Systeeminstellingen] in de instellingsmodus en vervolgens [Faxdata Ontvangen/Doorsturen] → [Faxinstellingen] → [Ontvangstinstellingen]
Is er weinig geheugen beschikbaar? | Verhoog de hoeveelheid vrij geheugen. De hoeveelheid vrij geheugen kan worden verhoogd door faxen die zijn ontvangen met Vertrouwelijke Ontvangst en andere met wachtwoord beveiligde ontvangen gegevens af te drukken, en door gegevens die in geheugenvakken zijn opgeslagen te verwijderen.

Terug naar begin