# AFDRUKPOORTINSTELLINGEN

LPD
Voer een vervaldatum voor het profiel in.
LPD-instellingen
LPD
Stel deze optie in om LPD te gebruiken.
Time-out
Voer een time-out in. De standaardinstelling is 0 seconden.
Banner gebruiken
Stel deze optie in om de banner te gebruiken. De standaardinstelling is 'Ongeldig'.
Raw
RAW-afdrukinstellingen
RAW-afdruk
Stel deze optie in om RAW afdrukken te gebruiken. De standaardinstelling is 'Geldig'.
Poortnummer
Voer een poortnummer in. De standaardinstelling is poort 9100.
Time-out
Voer een time-out in. De standaardinstelling is 90 seconden.
Bidirectioneel gebruiken
Stel deze optie in op om bidirectionele communicatie te gebruiken.
WSD
WSD-instellingen
WSD-afdruk
Stel deze optie in om WSD afdrukken te gebruiken.
Multicast-detectie gebruiken
Stel deze optie in om multicast-detectie te gebruiken.
Wanneer instellingen worden gewijzigd, worden deze pas van kracht nadat het apparaat opnieuw is gestart. Zie 'DE VOEDING INSCHAKELEN' voor informatie over het opnieuw opstarten van het apparaat.
Terug naar begin