# DE LIJNDIKTE AANPASSEN(LIJNDIKTE)

## Overzicht

Met deze functie wordt de dikte van de gehele lijn aangepast wanneer de afdruklijnen niet duidelijk zijn in CAD of andere speciale applicaties.
Als de gegevens lijnen van verschillende dikte bevatten, kunt u zo nodig alle lijnen op de minimale breedte afdrukken.

- Deze functie is beschikbaar in een Windows-omgeving.
- Deze functie kan worden gebruikt wanneer de PCL6-printerdriver wordt gebruikt.

## Bediening

Windows
Klik op het tabblad [Geavanceerd].
Selecteer een getal in het vervolgkeuzemenu [Instellingen lijndikte].

- De aanpassing van de lijndikte-eenheid kan worden ingesteld op 'Vaste breedte' of 'Factor'.
  Klik op de knop [Compatibiliteit] en selecteer de eenheid in het menu 'Lijndikte-eenheid'.
- Als u alle lijngegevens op de minimale lijndikte wilt afdrukken, klikt u op de knop [Compatibiliteit] en vervolgens op het selectievakje [Afdrukken op minimale lijndikte].

Terug naar begin