# AFDRUKKEN IS NIET MOGELIJK OF STOPT TIJDENS EEN OPDRACHT

Wat u moet controleren | Oplossing
--- | ---
Zit er nog papier in de lade? | Voeg papier toe volgens de aanwijzingen in het bericht op het aanraakscherm.
Is de toner in het apparaat op? | Vervang de tonercartridge. Als een tonercartridge leeg raakt, wordt een melding weergegeven dat de cartridge moet worden vervangen. Zie 'DE TONERCARTRIDGE VERVANGEN' voor meer informatie over het vervangen van de tonercartridge.
Is het papier vastgelopen? | Verwijder het vastgelopen papier volgens de instructies op het aanraakscherm. - "VASTGELOPEN PAPIER VERWIJDEREN" in "FOUTEN OPSPOREN"
Is de uitvoerlade vol? | Verwijder de uitvoer uit de lade en hervat het afdrukken. Als de uitvoerlade vol is, wordt een sensor geactiveerd en stopt het afdrukken.
Is de toner inzamelcontainer vol? | Vervang de toner inzamelcontainer volgens de instructies in het bericht op het aanraakscherm. - "DE TONER INZAMELCONTAINER VERVANGEN"
Zijn beperkingen gedefinieerd voor laden die in elke modus kunnen worden gebruikt (kopiëren, afdrukken, faxen, internetfax en documentarchivering)? | Controleer de instellingen in [Papierlade-Instellingen] en kijk of er bij elke modus een vinkje staat ([Bezig met invoeren van goedgekeurde opdracht]). Functies die niet zijn ingeschakeld (aangevinkt) kunnen niet voor afdrukken worden gebruikt bij die lade. Selecteer in de instellingsmodus [Papierlade-Instellingen] → [Laderegistratie] → [Bezig met invoeren van goedgekeurde opdracht].

Terug naar begin