# VOORDAT U NAAR EEN DIRECT SMTP-ADRES VERZENDT

Het apparaat ondersteunt Direct SMTP, waarmee u rechtstreeks Internetfaxen binnen uw bedrijf kunt versturen zonder een mailserver te gebruiken.
Zie "ADRESSEN OPSLAAN VIA DIRECTE INVOER" en "ADRESSEN OPSLAAN VIA GLOBAAL ADRES ZOEKEN" of "GROEPEN OPSLAAN" voor de procedure voor het opslaan van Direct SMTP-adressen in het adresboek. Opgeslagen directe SMTP-adressen worden opgenomen in het adresboek voor de modus Internetfax.
Als een bestemming bezet is:
Als de bestemming bezet is, wacht het apparaat even voordat automatisch nog een keer wordt verzonden.
De verzending annuleren:
Annuleer de verzending vanuit het opdrachtstatusscherm.

- OPDRACHTEN IN UITVOERING OF GERESERVEERDE OPDRACHTEN STOPPEN OF VERWIJDEREN

Het aantal oproeppogingen en het interval tussen pogingen instellen:
In de "Instellingsmodus" selecteert u [Systeeminstellingen] → [Instellingen Beeld Verzenden] → [Internetfaxinstellingen] → [Verzendinstellingen] → [Opnieuw oproepen indien bezet].
De standaard fabrieksinstelling is twee pogingen bij een interval van 3 minuten.
Als er een communicatiefout optreedt:
Als zich een communicatiefout voordoet of het andere faxapparaat de oproep niet binnen een vooraf ingestelde tijd beantwoordt, zal er na een vooraf ingestelde tijdsinterval automatisch opnieuw een verbindingspoging worden gedaan.
De verzending annuleren:
Annuleer de verzending vanuit het opdrachtstatusscherm.

- OPDRACHTEN IN UITVOERING OF GERESERVEERDE OPDRACHTEN STOPPEN OF VERWIJDEREN

Het aantal pogingen om opnieuw een oproep te plaatsen instellen, evenals de tijd tussen de pogingen, als een verbinding mislukt door een fout:
In de "Instellingsmodus" selecteert u [Systeeminstellingen] → [Instellingen Beeld Verzenden] → [Internetfaxinstellingen] → [Verzendinstellingen] → [Opnieuw oproepen indien communicatiefout].
De standaard fabrieksinstelling is twee pogingen bij een interval van 3 minuten.
Terug naar begin