# EEN DUN ORIGINEEL VERZENDEN(LANGZAME SCANMODUS)

## Overzicht

Gebruik deze functie wanneer u dunne originelen wilt scannen met behulp van de automatische documentinvoereenheid. Deze functie helpt voorkomen dat dunne originelen in het apparaat vastlopen.
Bij selectie van de langzame scanmodus is 2-zijdig scannen niet mogelijk.

## Bediening

Plaats het origineel in de documentinvoerlade van de automatische documentinvoereenheid.

- AUTOMATISCHE DOCUMENTINVOEREENHEID

Stel de origineelgeleiders langzaam af.
Als de originelen met teveel kracht worden ingevoerd, kunnen ze kreuken en vastlopen.
Voer het faxnummer van de bestemming in.

- EEN BESTEMMINGSNUMMER INVOEREN MET DE CIJFERTOETSEN
- EEN BESTEMMINGSNUMMER OPHALEN UIT EEN ADRESBOEK
- DE GESELECTEERDE BESTEMMINGEN
- EEN BESTEMMING OPHALEN VIA EEN ZOEKNUMMER
- EEN BESTEMMINGSNUMMER OPHALEN UIT EEN GLOBAAL ADRESBOEK
- EEN VERZENDLOGBOEK GEBRUIKEN OM OPNIEUW TE VERZENDEN
- VERZENDEN VIA KETTINGKIEZEN

Tik op de toets [Langzame scanmodus].
Op het pictogram wordt een vinkje weergegeven.
De instelling Langzame scanmodus annuleren:
Tik op de toets [Langzame scanmodus] om het vinkje te verwijderen.
Tik op de toets [Start] om het scannen van het origineel te starten.
Er klinkt een pieptoon om aan te geven dat het scannen en verzenden is voltooid.
Tik op de toets [Voorbeeld] om vóór verzending een voorbeeld van de afbeelding weer te geven. Nadat u een origineel hebt gescand door op de toets [Voorbeeld] te tikken, tikt u op de toets [Extra scan] om het volgende origineel te scannen. Tik op de toets [Start] om een afbeelding te verzenden.
Zie 'DE AFBEELDING VOOR HET VERZENDEN CONTROLEREN' voor meer informatie. Instellingen voor deze functie kunnen echter niet in het voorbeeldscherm worden gewijzigd.
Terug naar begin