# AUTOMATISCHE DOCUMENTINVOEREENHEID

## Overzicht

In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe u originelen in de automatische documentinvoereenheid plaatst.

- Plaats originelen van verschillend formaat zo nodig tezamen in de automatische documentinvoereenheid. Gebruik in dat geval de functie 'Overige' in elke modus om originelen met gemengd formaat in te stellen.
- Verwijder alle aanwezige nietjes of paperclips voordat u originelen in de documentinvoerlade plaatst.
- Als de originelen vochtige plekken vertonen door toepassing van correctievloeistof, moet u wachten totdat de originelen zijn gedroogd voordat u kopieën maakt. Als u dit niet doet, kan de binnenkant van het apparaat of de glasplaat bevuild raken.
- Gebruik de volgende originelen niet. Dit zou kunnen leiden tot onjuiste detectie van het formaat van het origineel, het vastlopen van originelen en vlekken.
  Transparanten of ander transparant materiaal voor extra kopieën, overtrekpapier, carbonpapier, thermisch papier of originelen die zijn afgedrukt met een thermische printer mogen niet via de documentinvoereenheid worden geladen. Originelen die in de invoereenheid worden geplaatst, mogen niet beschadigd, gekreukt, gevouwen of losjes aan elkaar geplakt zijn en mogen geen uitgeknipte gaten bevatten. Originelen met meer dan de gebruikelijke twee of drie perforatiegaten worden mogelijk niet goed ingevoerd.
- Plaats originelen met twee of drie perforaties zo dat de geperforeerde zijde zich niet aan de kant van de invoeropening van de documentinvoerlade bevindt.

Toegestane formaten voor originelen

Minimaal formaat van origineel | Maximaal formaat van origineel
--- | ---
Standaardformaat (minimaal formaat dat automatisch kan worden gedetecteerd) 148 mm (lengte) x 210 mm of A5 5-1/2" (lengte) x 8-1/2" (breedte) Niet-standaard formaat (minimaal formaat dat handmatig kan worden opgegeven) 131 mm (lengte) x 140 mm (breedte) 5-1/8" (lengte) x 5-1/2" (breedte) | Standaardformaat (maximaal formaat dat automatisch kan worden gedetecteerd) 297 mm (lengte) x 420 mm (breedte) of A3 11" (lengte) x 17" (breedte) A3W (12" x 18") kan niet worden gebruikt. Niet-standaard formaat (maximaal formaat dat handmatig kan worden opgegeven) Kopieermodus: 297 mm (lengte) x 432 mm (breedte) 11-5/8" (lengte) x 17" (breedte) modus Beeld verzenden: 297 mm (lengte) x 1000 mm (breedte) 11" (lengte) x 39-3/8" (breedte)

Als het origineel van niet-standaardformaat is, raadpleegt u de betreffende onderstaande uitleg voor de door u gebruikte modus.

- KOPIËREN: HET FORMAAT VAN HET ORIGINEEL OPGEVEN'
- FAXEN: HET SCANFORMAAT VAN HET ORIGINEEL MET GETALSWAARDEN OPGEVEN'
- BEELD VERZENDEN: HET SCANFORMAAT VAN HET ORIGINEEL MET GETALSWAARDEN OPGEVEN'

Toegestane gewichten voor originelen
1-zijdig scannen: 35 g/m2 tot 128 g/m2 (9 lbs tot 34 lbs)
2-zijdig scannen: 50 g/m2 tot 105 g/m2 (15 lbs tot 28 lbs)
Als u originelen van 35 g/m2 tot 49 g/m2 (9 lbs tot 14 lbs) wilt scannen, gebruikt u "Langzame scanmodus" in de functie "Overige". Bij scannen zonder gebruik van 'Langzame scanmodus' kunnen de originelen vastlopen.
Bij selectie van 'Langzame scanmodus' kan niet automatisch 2-zijdig worden gescand.

## Bediening

Zorg dat er zich geen originelen op de glasplaat bevinden.
Plaats het origineel.
U kunt maximaal 100 vel plaatsen.
Nadat het scannen op de automatische documentinvoereenheid is voltooid, moet u de originelen uit de origineeluitvoerlade verwijderen.
Terug naar begin