# EEN BEELD IN SCANMODUS VERZENDEN

## Overzicht

U kunt een afbeelding verzenden in de scanmodus (Scannen naar e-mail, Scannen naar FTP, Scannen naar bureaublad en Scannen naar netwerkmap).

- Als het geheugen vol raakt tijdens het scannen van de originelen, wordt een bericht getoond en stopt het scannen.
- Pas op dat u bij scannen naar e-mail niet te grote bestanden verstuurd. Vooral bestanden met meerdere pagina's zijn vaak groot. Bij het versturen van een bestand met meerdere pagina's of andere grote bestanden is het soms nodig om het aantal gescande pagina's te verminderen of het verzendformaat te verkleinen.

Plaats geen voorwerpen onder de formaatdetector. Het sluiten van de automatische documentinvoereenheid terwijl er een voorwerp onder ligt, kan leiden tot beschadiging van de plaat van de formaatdetector en tot een onjuiste vaststelling van het documentformaat.

## Bediening

Plaats het origineel.
Plaats het origineel in de documentinvoerlade van de automatische documentinvoereenheid of op de glasplaat.

- AUTOMATISCHE DOCUMENTINVOEREENHEID
- GLASPLAAT

- Plaats de originelen in de richting zoals hieronder wordt afgebeeld.

- * Als u een groot staand origineel wilt plaatsen, volgt u de aanwijzingen in de afbeelding 'Afdrukstand liggend' en geeft u bij stap 5 de gewenste afdrukstand op.
- Plaats originelen met een formaat van A5 (5-1/2" x 8-1/2") in de staande (verticale) afdrukstand (). Als u deze liggend (horizontaal) plaatst (), wordt een onjuist formaat gedetecteerd. Voor een origineel met een formaat van A5R (5-1/2" x 8-1/2"R) voert u het formaat handmatig in.

Geef de bestemming op.

- EEN BESTEMMING OPHALEN UIT EEN ADRESBOEK
- EEN LIJST VAN DE GESELECTEERDE BESTEMMINGEN WEERGEVEN
- EEN BESTEMMING OPHALEN VIA EEN ZOEKNUMMER
- EEN ADRES HANDMATIG OPGEVEN
- EEN NETWERKMAP OPGEVEN
- EEN BESTEMMING OPHALEN UIT EEN GLOBAAL ADRESBOEK
- EEN VERZENDLOGBOEK GEBRUIKEN OM OPNIEUW TE VERZENDEN

Het pictogram op de toets geeft aan welk type bestemming onder de toets is opgeslagen.
: Scannen naar e-mail
: Scannen naar FTP
: Scannen naar netwerkmap
: Scannen naar bureaublad

- De bestemming van een toets waarop u hebt getikt, wordt automatisch opgegeven wanneer het scherm wordt gewijzigd wanneer u op een snelkeuzetoets hebt getikt, maar niet op de toets .
- Wanneer u Scannen naar e-mail uitvoert, kunt u ook Cc- of Bcc-kopieën naar andere bestemmingen verzenden. Tik op om bestemmingen te selecteren.
- Er kunnen meerdere bestemmingen worden opgegeven.
- U kunt [Onderwerp], [Bestandsnaam], [Antwoordnaam] of [Inhoud] wijzigen door op het invoerveld te tikken of op [Opties].

- Wijzig onderwerp, bestandsnaam, antwoordnaam of berichttekst tijdens het verzenden van een scan.

Tik op de toets [Origineel].
Tik op de toets voor de gewenste afdrukstand.
Geef de afdrukstand op van het origineel dat u in stap 1 hebt geplaatst.
Wanneer u klaar bent met het invoeren van de instellingen, tikt u op .

- U kunt de belichting, resolutie, bestandsindeling, kleurmodus en andere instellingen wijzigen. Tik op de bijbehorende toetsen.

- AUTOMATISCH BEIDE ZIJDEN VAN EEN ORIGINEEL SCANNEN (2-ZIJDIG ORIGINEEL)
- SCANFORMAAT EN VERZENDFORMAAT (VERGROTEN/VERKLEINEN)
- BELICHTING EN TYPE ORIGINEEL BEELD WIJZIGEN
- DE RESOLUTIE WIJZIGEN
- INDELING WIJZIGEN IN DE SCAN- OF GEGEVENSINVOERMODUS
- KLEURMODUS WIJZIGEN

- Door op de toets [Overige] te tikken, kunt u diverse functies configureren, bijvoorbeeld gezamenlijk twee origineelpagina's als één vel verzenden of origineelpagina's van verschillend formaat verzenden.

Tik op de toets [Start] om het scannen van het origineel te starten.
Tik op de toets [Voorbeeld] om het voorbeeld van een afbeelding te controleren voordat u het origineel verzendt.

- Als het origineel in de documentinvoerlade is geplaatst, klinkt er een pieptoon wanneer het scannen is voltooid en wordt het document verzonden.
- Als het origineel op de glasplaat is gelegd, wordt de toets [Lezen Klaar] in het aanraakscherm getoond. Als het origineel slechts één pagina is, gaat u verder met stap 7. Ga naar stap 6 als u meer pagina's moet scannen.

Als de bestandsindeling is ingesteld op [Versleutelde PDF], [Versleutelde PDF met extra zwarte letters], [Versleutelde PDF/PDF met hoge compressie] of [Versleutelde PDF/PDF met hoge compressie (Ultrafijn)], wordt u gevraagd het wachtwoord in te voeren wanneer u op de toets [Start] tikt.
Tik op de toets [Invoer] om het toetsenbordscherm te openen, voer een wachtwoord van maximaal 32 tekens in en tik op de toets [OK]. De ontvanger moet het hier ingevoerde wachtwoord gebruiken om het versleutelde PDF-bestand te openen.
Annuleer het openen van het versleutelde PDF-bestand door op de toets [Annuleren] te tikken. Het scherm voor de indelingsinstellingen wordt getoond, waarin u het bestandstype kunt wijzigen.
Selecteer een nieuw bestandstype en tik op de toets [Start] om te beginnen met verzenden.
Als het origineel op de glasplaat is geplaatst, vervangt u het door het volgende origineel en tikt u op de toets [Starten].
Herhaal dit tot alle originelen zijn gescand.
Tik op de toets [Lezen Klaar].
Er klinkt een pieptoon ten teken dat de bewerking is voltooid.

- Als er gedurende één minuut geen actie wordt ondernomen nadat het bevestigingsscherm is weergegeven, wordt het scannen automatisch beëindigd en wordt de verzending gereserveerd.
- Tik op de toets [Wijzig instel.] om de belichting, de resolutie, het scanformaat en het verzendformaat voor elke gescande origineelpagina te wijzigen. Als u 'Kaart formaat' selecteert bij Overige, kunt u echter alleen de belichting wijzigen wanneer u een even origineelpagina scant.

Terug naar begin