# EEN FAX ONTVANGEN NADAT U DE EXTRA TELEFOON HEBT OPGENOMEN (EXTERNE ONTVANGST)

## Overzicht

Volg de onderstaande stappen als u een faxontvangst wil starten nadat u de telefoon hebt opgenomen en via de extra telefoon een gesprek hebt gevoerd.
Als u een pulslijn gebruikt, stelt u het extra toestel in op verzending van toonsignalen.

- Een fax ontvangen nadat u op de extra telefoon hebt opgenomen:
  Selecteer [Systeeminstellingen] in de instellingsmodus en vervolgens [Faxdata Ontvangen//Doorsturen] → [Faxinstellingen] → [Ontvangstinstellingen] om [Handmatige Ontvangst] in te schakelen.
- Het nummer voor de ontvangst van faxen wijzigen:
  Selecteer in de instellingsmodus [Systeeminstellingen] → [Instellingen Beeld Verzenden] → [Faxinstellingen] → [Standaardinstellingen] → [Instelling Extern Ontvangstnummer].

## Bediening

Terwijl het apparaat overgaat, neemt u de telefoonhoorn op om een gesprek te voeren.
Instrueer het apparaat om met faxontvangst te beginnen.
Druk op via de extra telefoon.
Leg de telefoonhoorn neer.
Het apparaat geeft een pieptoon af wanneer de ontvangst wordt beëindigd.
Terug naar begin