# ER WORDT NIET IN KLEUR AFGEDRUKT

Als u niet in staat bent een probleem op te lossen met behulp van de oplossingen in deze handleiding, drukt u op de toets [Aan] en zet u de hoofdschakelaar in de stand ''. Wacht ten minste 10 seconden en zet dan de hoofdschakelaar in de stand ''. Nadat de kleur van de Aan-indicator in groen is veranderd, drukt u op de toets [Aan].
Als de achtergrondkleur van de opdrachtstatusweergave in de rechterbovenhoek van het aanraakscherm niet grijs is, mag u de hoofdschakelaar niet uitschakelen en de stekker niet uit het stopcontact halen. Dit zou de harde schijf kunnen beschadigen of kunnen zorgen voor verlies van opgeslagen of ontvangen data.

Wat u moet controleren | Oplossing
--- | ---
Is de kleurmodus ingesteld op "Kleur"? | Selecteer "Automatisch" of "Kleur" als kleurmodus. Windows: de instelling voor de kleurmodus wordt geconfigureerd op het tabblad [Kleur] van de printerdriver. Macintosh: de instelling voor de kleurmodus wordt geconfigureerd in het menu [Kleur] van het afdrukvenster. In Windows kan [Z/W-afdruk] ook worden geselecteerd op het tabblad [Hoofd] van de printerdriver. Als u een kleurenafdruk wilt maken, moet u het selectievakje [Z/W-afdruk] op het tabblad [Hoofd] uitschakelen .
Zijn er functies die door de beheerder zijn uitgeschakeld? | Controleer dit bij uw beheerder. Als gebruikersauthenticatie is ingeschakeld, wordt het gebruik van functies mogelijk beperkt door uw gebruikersinstellingen.

Terug naar begin