# BOVENKANT

In dit gedeelte worden de namen en functies van de verschillende onderdelen aan de bovenkant van het apparaat beschreven.
×
Aanvoerrol van de papierinvoer
Deze rol draait zodat het origineel automatisch wordt ingevoerd.
×
Klep van documentinvoergedeelte
Open deze klep om een vastgelopen origineel te verwijderen of de aanvoerrol van de origineelinvoer te reinigen.
×
Origineelgeleiders
Deze geleiders zorgen ervoor dat het origineel goed wordt gescand. Stel de geleiders af op de breedte van het origineel.
- AUTOMATISCHE DOCUMENTINVOEREENHEID
×
Documentinvoerlade
Plaats het origineel in deze lade. Enkelzijdige originelen moeten met de afbeelding naar boven worden geplaatst.
- AUTOMATISCHE DOCUMENTINVOEREENHEID
×
Origineeluitvoerlade
Na het scannen wordt het origineel naar deze lade uitgevoerd.
×
Scangebied
Hier worden originelen gescand die in de documentinvoerlade zijn geplaatst.
- DE GLASPLAAT EN AUTOMATISCHE DOCUMENTINVOEREENHEID REINIGEN
×
Detector van formaat van origineel
Deze eenheid detecteert het formaat van een origineel dat op de glasplaat is geplaatst.
- GLASPLAAT
×
Documentglas
Plaats boeken of andere dikke originelen die niet via de automatische documentinvoereenheid kunnen worden geladen op deze glasplaat om ze te scannen.
- GLASPLAAT
Tik op de naam om de details ervan weer te geven.
Terug naar begin