# OPSLAAN OP EXTERN GEHEUGENAPPARAAT

Plaats het origineel en tik op de toets [Voorbeeld].
Plaats het origineel in de documentinvoerlade van de automatische documentinvoereenheid of op de glasplaat.

- AUTOMATISCHE DOCUMENTINVOEREENHEID
- GLASPLAAT

Tik op de toets [Scannen naar extern geheugenapparaat] in het actiescherm.
Geef de bestandsnaam en een map op.

- Zie de uitleg van de kopieer- of verzendmodus voor de oorspronkelijke scaninstellingen.
- Voor dubbelzijdige originelen moet u op de toets [Origineel] en vervolgens op de toets [2-zijdig schrijfblok] of [2-zijdig boekje] tikken.

Tik op de toets [Starten] om het scannen te starten.
Er klinkt een pieptoon om aan te geven dat het scannen en het opslaan van de bestanden is voltooid.
Terug naar begin