# VOORVERWARMFUNCTIE

In deze modus wordt de temperatuur van de fuseereenheid verlaagd en staat het apparaat in een wachtstand met laag energieverbruik.
De voorverwarmfunctie wordt ingeschakeld wanneer het apparaat gedurende een ingestelde tijd in de wachtstand staat zonder een opdracht uit te voeren.
In vergelijking met de modus Timer voor automatisch uitschakelen is de mate van energiebesparing kleiner en is de tijdsduur om terug te keren naar de bedrijfsmodus korter.
Wanneer het apparaat in de voorverwarmfunctie staat, is de toets [Beginscherm] verlicht en zijn het aanraakscherm en de toets [Energiespaarmodus] niet verlicht. Het aanraakscherm wordt gewist wanneer u erop tikt of op de knop [Beginscherm] drukt.
De voorverwarmfunctie instellen:
Selecteer in de instellingsmodus [Energie besparen] → [Instelling voorverwarmfunctie].
15 seconden voordat de voorverwarmfunctie wordt ingeschakeld, wordt er een bericht weergegeven. Om het bericht te sluiten en het normale bedrijf te hervatten, tikt u op [Doorgaan].
15 seconden vóór het einde van het verlengde normale bedrijf, wordt het bericht opnieuw weergegeven.
Als u binnen 15 seconden na het verschijnen van het bericht niets doet, wordt de voorverwarmfunctie ingeschakeld.
De weergave van het bericht instellen:
Instellen in [Energiespaarmodus] → [Instelling energiebeheer] → [Bericht weergeven voor uitstellen van voorverwarmfunctie / Automatisch uitschakelen] bij "Instellingsmodus (beheerders) ".
Terug naar begin