# INDELING WIJZIGEN IN DE INTERNETFAXMODUS

## Overzicht

Wijzig de bestandsindeling (bestandstype en compressiemodus) voor verzending van een gescand beeld via de functie Internetfax.
[TIFF-F] is standaard ingesteld als de bestandsindeling voor het verzenden van een internetfax. Als het internetfaxapparaat op de bestemming de volledige modus niet ondersteunt (het apparaat ondersteunt slechts de eenvoudige modus), selecteert u [TIFF-S].
Als [TIFF-S] is geselecteerd, gelden de volgende verzendbeperkingen:

- Resolutie: de selecties zijn [200X100dpi] en [200X200dpi].
  Indien [TIFF-S] wordt geselecteerd nadat [200X400dpi], [400X400dpi] of [600X600dpi] is geselecteerd, wordt de resolutie automatisch gewijzigd in [200X200dpi].
- Verzendformaat: altijd A4R (8-1/2" x 11"R).
  Indien [TIFF-S] wordt geselecteerd na wijziging van het verzendformaat, wordt het verzendformaat automatisch vast ingesteld op A4R (8-1/2" x 11"R). Als een formaat groter dan A4 (8-1/2" x 11") wordt gescand, wordt het formaat automatisch verkleind naar A4R (8-1/2" x 11"R). Wanneer dit formaat wordt opgenomen in een distributieverzending, wordt de afbeelding naar alle bestemmingen verzonden op A4R (8-1/2" x 11"R).
- Overige: wanneer een verhoudingsinstelling is geselecteerd en een origineelformaat is opgegeven, kunnen Dubbele Pg Scannen, Kaart Formaat, 2-in-1, 4-in-1 en Orig. met gemengd formaat niet worden gebruikt.

## Bediening

Tik op de toets [Bestand Indeling].
Tik op de toets [TIFF-S] of [TIFF-F] om de bestandsindeling op te geven.
Als u [TIFF-F] hebt geselecteerd, selecteert u de compressiemodus.
Wanneer u klaar bent met het invoeren van de instellingen, tikt u op .
Terug naar begin