# ZADELSTEEK-AFWERKINGSEENHEID

## Overzicht

Deze eenheid omvat de staffelfunctie waarmee gesorteerd papier wordt uitgevoerd en waarbij elke set papier wordt verschoven, de nietsorteerfunctie waarmee elke set afdrukken wordt geniet, de zadelsteekfunctie waarmee het midden van de vellen automatisch wordt geniet en de vellen doormidden worden gevouwen en de papiervouwfunctie waarmee papier doormidden wordt gevouwen.
Als u afgedrukt papier wilt perforeren, installeert u een optionele perforatiemodule.

- Functienamen
- Verbruiksgoederen
- Onderhoud van de zadelsteek-afwerkingseenheid

Functienamen
×
Nietverzamelaar
Hiermee wordt papier tijdelijk gestapeld om te worden geniet.
×
Uitvoerlade
Geniete en gestaffelde uitvoer wordt naar deze lade uitgevoerd.
De lade is uitschuifbaar. Trek de lade uit voor afdrukken op papier van een groot formaat (formaten A3W, A3, B4, 12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14" en 8-1/2" x 13").
×
Zijklep
Open deze klep om de nietcartridge te vervangen of vastgelopen nietjes te verwijderen.
×
Zadelsteeklade
Uitvoer met zadelsteek wordt naar deze lade uitgevoerd.
×
Bovenklep
Open deze klep om vastgelopen papier te verwijderen.
×
Voorklep
Open deze klep om de nietcartridge te vervangen of vastgelopen nietjes te verwijderen.
Tik op de naam om de details ervan weer te geven.

- Er is een papierdoorgave-eenheid en een standaard/papierlade van 1x500/2x500/3x500/500&2000 vereist voor de installatie van een zadelsteek-afwerkingseenheid.
- Plaats geen zware voorwerpen op de zadelsteek-afwerkingseenheid en pas er geen neerwaartse druk op uit.
- Wees voorzichtig bij het inschakelen van de voeding en terwijl het apparaat afdrukt, aangezien de lade op en neer kan bewegen.
- Een zadelsteek-afwerkingseenheid kan niet gelijktijdig met een afwerkingseenheid zijn geïnstalleerd.

Verbruiksgoederen
Voor de zadelsteek-afwerkingseenheid is de volgende nietcartridge vereist:
Afwerkingseenheid
Nietcartridge (ca. 5000 nietjes per nietcartridge x drie cartridges) MX-SCX1
Zadelsteek-afwerkingseenheid
Nietcartridge (ca. 2000 nietjes per nietcartridge x drie cartridges) AR-SC3
Onderhoud van de zadelsteek-afwerkingseenheid
Wanneer de nietcartridge geen nietjes meer heeft, wordt een bericht weergegeven op het bedieningspaneel. Volg de bedieningsprocedure om de nietcartridge te vervangen.

## Bediening

- De nietcartridge vervangen (afwerkingseenheid)
- De nietcartridge vervangen (zadelsteek-afwerkingseenheid)

De nietcartridge vervangen (afwerkingseenheid)
Open de voorklep.
Trek aan de hendel en schuif de zadelsteek-afwerkingseenheid naar links totdat deze niet meer verdergaat.
Schuif de afwerkingseenheid totdat deze niet meer verdergaat.
Zet de ontgrendelingshendel van het nietjesmagazijn omlaag en verwijder het nietjesmagazijn.
Trek het nietjesmagazijn er naar rechts uit.
Verwijder de lege nietcartridge uit het nietjesmagazijn.
Plaats een nieuwe nietcartridge in het nietjesmagazijn zoals hier getoond.
Duw de nietcartridge naar binnen totdat deze vastklikt.
Plaats het nietjesmagazijn terug.
Duw het nietjesmagazijn naar binnen totdat het vastklikt.
Duw de zadelsteek-afwerkingseenheid terug en bevestig deze aan het apparaat.
Schuif de afwerkingseenheid voorzichtig terug naar rechts totdat deze op de oorspronkelijke plaats vastklikt.
Sluit de voorklep.
Maak een proefafdruk met de nietsorteerfunctie en controleer of het nieten goed verloopt.
De nietcartridge vervangen (zadelsteek-afwerkingseenheid)
Verwijder alle uitvoer uit de uitvoerlade van de zadelsteek-afwerkingseenheid voordat u met deze procedure begint. Plaats verwijderde uitvoer niet terug in de uitvoerlade.
Open de zijklep.
Verwijder de lege nietcartridge.
Plaats nieuwe nietcartridges.
Verwijder de klep van elke nietcartridge en installeer vervolgens de cartridge.
Sluit de zijklep.
Terug naar begin