# KLEURBIJSTELLINGEN

De volgende instellingen zijn bedoeld voor de kopieerfunctie.
Standaardinstellingen die u met deze instellingen selecteert, zijn van toepassing op alle functies van het apparaat (niet alleen de kopieerfunctie).
De volgende instellingen zijn van toepassing op de kleur.
Standaardinstelling Kleurbalans
De instellingen voor kleurbalans die zijn verkregen via de modus 'Kleurbalans' in een andere modus kunnen in een programma worden opgeslagen (1 t/m 48) en vervolgens worden opgeroepen en opgeslagen als standaardinstelling voor de kleurbalans*. Schakel deze functie in wanneer u herhaaldelijk een kleurbalansinstelling gebruikt voor een favoriete kleur of als correctie wanneer er een wijziging heeft plaatsgevonden in de kleurbalans.

*
  De weergegeven vooraf ingestelde waarden wanneer u 'Kleurbalans' in een andere modus selecteert.

Terugkeren naar fabrieksinstellingen
Hiermee worden de opgeslagen instellingen voor kleurbalans teruggezet naar de fabrieksinstellingen (alle instellingen voor kleurbalans zijn ingesteld op '0' voor de 8 niveaus van elke kleur).
AUTOMATISCHE KLEURENKALIBRATIE
Hiermee wordt automatische kleurcorrectie uitgevoerd wanneer de kleur in de kopieën niet goed is. Het apparaat drukt een testpagina af die vervolgens wordt gescand, waarna de kleur automatisch wordt gecorrigeerd.
Nadat u op de toets [Uitvoeren] hebt getikt en een testpagina is afgedrukt, wordt een melding getoond waarin u wordt gevraagd de automatische kalibratie te starten. Plaats de testpagina op de glasplaat zoals hieronder is afgebeeld (met de dunne lijn op de rand van de pagina aan de linkerkant).
Plaats (ongeveer 5 vel) kopieerpapier van hetzelfde formaat als de testpagina boven op de testpagina, sluit de automatische documentinvoereenheid en tik op de toets [Uitvoeren].

- Controleer of de registratieaanpassing correct is voordat u de automatische kleurkalibratie uitvoert. Voer de modus 'Registratieaanpassing' uit als de registratieaanpassing niet correct is.
- Voer de automatische kleurkalibratie nogmaals uit om de kleur te verbeteren als de kleur na de eerste kleurkalibratie nog steeds niet goed is.

Terug naar begin