# INSTEEKVELLEN TOEVOEGEN BIJ HET AFDRUKKEN OP TRANSPARANTEN(TRANSPARANT-INSTEEKVELLEN)

## Overzicht

Bij het afdrukken op transparanten voorkomt deze functie dat de transparanten aan elkaar plakken door een vel papier tussen twee transparanten te voegen. Dezelfde inhoud die op de transparant wordt afgedrukt, wordt zo nodig ook op het bijbehorende insteekvel afgedrukt.
Transparanten moeten in de doorvoerlade worden geladen.

## Bediening

Windows
Klik op het tabblad [Speciale functies].
Selecteer [Transparant-Insteekvellen] en klik op de knop [Instellingen].
Selecteer de instellingen voor het invoegen van transparanten.
Wanneer het selectievakje [Afgedrukt] is geselecteerd , wordt dezelfde inhoud die op de transparant wordt afgedrukt ook op het insteekvel afgedrukt. Selecteer papierbron en -type als dat nodig is.
Stel het papiertype van de doorvoerlade in op [Transp.] en laad een transparant in de doorvoerlade.

Macintosh
Selecteer [Printerfuncties].
Selecteer [Transparant-Insteekvellen] onder [Functiesets].
Selecteer de instellingen voor het invoegen van transparanten.
Wanneer [Afdrukken] is geselecteerd onder 'Transparant-Insteekvellen', wordt dezelfde inhoud die op de transparant wordt afgedrukt ook op het insteekvel afgedrukt. Selecteer papierbron en -type als dat nodig is.
Stel het papiertype van de doorvoerlade in op [Transp.] en laad een transparant in de doorvoerlade.
Terug naar begin