# AFWERKINGSEENHEID

## Overzicht

Dit apparaat voert gesorteerd papier uit, waarbij elke set papier wordt verschoven. Het apparaat brengt zo nodig nietjes aan in elke set.
Als u afgedrukt papier wilt perforeren, installeert u een optionele perforatiemodule.

- Functienamen
- Verbruiksgoederen
- Onderhoud van de afwerkingseenheid

Functienamen
In het volgende gedeelte worden de onderdelen beschreven die toegankelijk zijn als de afwerkingseenheid is geopend.
×
Uitvoerlade
Geniete en gestaffelde uitvoer wordt naar deze lade uitgevoerd.
De lade is uitschuifbaar. Trek de lade uit voor afdrukken op papier van een groot formaat (formaten A3W, A3, A4R, B4, B5R, 8K, 16KR, 12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 11"R en 7-1/4" x 10-1/2"R).
×
Hendel
Gebruik deze hendel om de afwerkingseenheid te verplaatsen om vastgelopen papier of nietjes te verwijderen en de nietcartridge te vervangen.
×
Perforatieafvalverzamelaar (wanneer een perforatiemodule is geïnstalleerd)
Hierin wordt perforatieafval verzameld.
×
Voorklep
Open deze klep om vastgelopen papier of nietjes te verwijderen, de nietcartridge te vervangen of de perforatieafvalverzamelaar uit te nemen.
×
Nietjesmagazijn
Hierin wordt de nietcartridge geplaatst. Trek het magazijn naar buiten om de nietcartridge te vervangen of vastgelopen nietjes te verwijderen.
×
Ontgrendelingshendel van nietjesmagazijn
Gebruik deze hendel om het nietjesmagazijn te verwijderen.
Tik op de naam om de details ervan weer te geven.

- Een afwerkingseenheid kan niet tegelijk met een zadelsteek-afwerkingseenheid zijn geïnstalleerd.
- Wees voorzichtig bij het inschakelen van de voeding en terwijl het apparaat afdrukt, aangezien de uitvoerlade op en neer kan bewegen.

Verbruiksgoederen
Voor de afwerkingseenheid is de volgende nietcartridge vereist:
Nietcartridge (ca. 5000 nietjes per nietcartridge x drie cartridges)
MX-SCX1
Onderhoud van de afwerkingseenheid
Wanneer de nietcartridge geen nietjes meer heeft, wordt een bericht weergegeven op het bedieningspaneel. Volg de bedieningsprocedure om de nietcartridge te vervangen.

## Bediening

De cartridge vervangen
Open de klep.
Druk de hendel naar links en schuif de afwerkingseenheid naar links totdat deze niet meer verdergaat.
Schuif de afwerkingseenheid totdat deze niet meer verdergaat.
Zet de ontgrendelingshendel van het nietjesmagazijn omlaag en verwijder het nietjesmagazijn.
Trek het nietjesmagazijn er naar rechts uit.
Verwijder de lege nietcartridge uit het nietjesmagazijn.
Plaats een nieuwe nietcartridge in het nietjesmagazijn zoals hier getoond.
Duw de nietcartridge naar binnen totdat deze vastklikt.
Plaats het nietjesmagazijn terug.
Duw het nietjesmagazijn naar binnen totdat het vastklikt.
Schuif de afwerkingseenheid terug naar rechts.
Schuif de afwerkingseenheid voorzichtig terug naar rechts totdat deze op de oorspronkelijke plaats vastklikt.
Sluit de klep.
Maak een proefafdruk met de nietsorteerfunctie en controleer of het nieten goed verloopt.
Maak een proefafdruk met de nietsorteerfunctie en controleer of het nieten goed verloopt.
Terug naar begin