# ER WORDT NIET GEPERFOREERD

Wat u moet controleren | Oplossing
--- | ---
Wordt een bericht weergegeven waarin wordt gevraagd de perforatiemodule te controleren? | Verwijder perforatieafval. - PERFORATIEMODULE
Heeft het papier verschillende formaten? | Perforeren is niet mogelijk bij verschillende papierbreedten. Als u verschillende papierformaten wilt perforeren, gebruikt u papier van dezelfde breedte en selecteert u de instelling [Zelfde breedte]. Selecteer voor kopiëren [Zelfde breedte] voor [Origineel met gemengde formaten] in [Overige].
Gebruikt u bij de afdrukopdracht een papierformaat dat niet kan worden geperforeerd? | Zie 'SPECIFICATIES' in de 'Verkorte installatiehandleiding' voor papierformaten die kunnen worden geperforeerd.
Is de geselecteerde lade in de printerdriver ingesteld op een papiertype dat niet kan worden geperforeerd? | Controleer de instellingen voor papiertype op het apparaat en selecteer een lade met papier dat u kunt perforeren*. Klik op de knop [Details] in [Papierkeuze] op het tabblad [Papierformaat] van het venster met printereigenschappen en controleer de instelling voor papiertype voor elke lade. * Perforeren is niet mogelijk bij etiketten, tabpapier, glanspapier, transparanten en enveloppen. Ook als in het gebruikerstype 'Perforeren Uitschakelen' is ingesteld, kan er niet worden geperforeerd.
Zijn er functies die door de beheerder zijn uitgeschakeld? | Controleer bij uw beheerder. Sommige functies zijn mogelijk uitgeschakeld in de instellingsmodus.

Terug naar begin