# KLEUREN ZIJN NIET CORRECT

Als u niet in staat bent een probleem op te lossen met behulp van de oplossingen in deze handleiding, drukt u op de toets [Aan] en zet u de hoofdschakelaar in de stand ''. Wacht ten minste 10 seconden en zet dan de hoofdschakelaar in de stand ''. Nadat de kleur van de Aan-indicator in groen is veranderd, drukt u op de toets [Aan].
Als de achtergrondkleur van de opdrachtstatusweergave in de rechterbovenhoek van het aanraakscherm niet grijs is, mag u de hoofdschakelaar niet uitschakelen en de stekker niet uit het stopcontact halen. Dit zou de harde schijf kunnen beschadigen of kunnen zorgen voor verlies van opgeslagen of ontvangen data.

Wat u moet controleren | Oplossing
--- | ---
Hebt u 'Registratieaanpassing' uitgevoerd? | Vraag uw beheerder om 'Registratieaanpassing' uit te voeren. Selecteer in de instellingsmodus [Systeeminstellingen] → [Apparaatbeheer] → [Registratieaanpassing] en tik op de toets 'Uitvoeren'. Als de kleuren niet juist worden weergegeven, voert u [Automatische kleurenkalibratie] uit nadat de registratieaanpassing is voltooid. (Als de kleuren na het kalibreren nog steeds niet goed zijn, kan nogmaals kalibreren het resultaat verbeteren.) Selecteer in de instellingsmodus [Systeeminstellingen] → [Kopieerinstellingen] → [Kleur bijst.] → [Automatische kleurenkalibratie].

Terug naar begin